# Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tärkeitä sähkötyökalun käytön yhteydessä. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikean tulkinnan myötä pystyt käyttämään sähkötyökalua paremmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys
| Luokka 1 Kuluttajille tarkoitettu lasertuote
| Pidä kädet poissa sahausalueelta, kun sähkötyökalu on käynnissä. Sahanterän koskettaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
| Käytä pölysuojainta.
| Käytä suojalaseja.
| Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa johtaa kuuroutumiseen.
| Vaaravyöhyke! Jos suinkin mahdollista, pidä kädet, sormet ja käsivarret poissa tältä alueelta.
| Älä päästä sormiasi sahausvarren liikkuvien osien väliin. Sormesi saattavat jäädä puristukseen ja loukkaantua vakavasti.
| Huomioi sahanterän mitat (sahanterän halkaisija D, reiän halkaisija d). Reiän halkaisijan d täytyy sopia välyksettä teräkaraan. Jos sahassa täytyy käyttää supistuskappaleita, varmista, että supistuskappale sopii mitoiltaan sahanterän rungon paksuudelle, reiän halkaisijalle ja teräkaran halkaisijalle. Käytä mieluiten sahanterän mukana toimitettuja supistuskappaleita. Sahanterän halkaisijan D täytyy vastata symbolissa ilmoitettua mittaa. Katso myös "Sopivien sahanterien mitat" luvussa "Tekniset tiedot".
| Kuljeta sähkötyökalua vain tähän tarkoitukseen merkittyjen kädensijojen tai kuljetuskahvan avulla.
| Älä missään tapauksessa kanna sähkötyökalua sahausvarren kahvan varassa.
| Laserin sytyttäminen
| Lukkokahva auki: Voit asettaa pystysuuntaisia jiirikulmia. Lukkokahva suljettu: Sahausvarren asetettu pystysuuntainen jiirikulma pysyy lukittuna.
| Osoittaa pystysuuntaisen jiirikulman yksittäiset säätövaiheet. 1. Avaa lukituskahva 2. Käännä sahausvartta hieman vasemmalle 3. Säädä haluamasi pystysuuntainen jiirikulma-alue kiertonupista
| Pystysuuntaisen jiirikulma-alueen säätäminen kiertonupista:
| Sahanterän kallistus vasemmalle (45–0°)
| Sahanterän kallistus oikealle (0–45°)
| Sahausvarren koko kääntöalue (–47 ... +47°)