# Profillécek megmunkálása

Profilléceket két különböző módon lehet megmunkálni:

A munkadarab pozicionálása | Padlóléc | Mennyezetléc
--- | --- | ---
az ütközősínhez nyomva, |  |
laposan a fűrészasztalra fektetve |  |

Ezen felül, a vágást a profilléc szélességétől függően húzó mozgással, vagy anélkül lehet végrehajtani.

A beállított (vízszintes és/vagy függőleges) sarkalószöget először mindig próbálja ki egy hulladékdarabon.