# Montaje de componentes

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
- Retire completamente todo el material de embalaje del aparato y de los accesorios suministrados.

## Montaje del mango de bloqueo (ver figura a)

- Enrosque el mango de bloqueo (11) en el orificio correspondiente encima de la palanca (12).

- Siempre apriete firmemente el mango de bloqueo (11) antes de serrar. De lo contrario podría llegar a ladearse la hoja de sierra en la pieza de trabajo.