# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

##

- 전동공구의 전원을 켜려면 먼저 시동 안전 잠금장치 (2) 를 중앙으로 민 다음 전원 스위치 (58) 를 누른 후 누른 상태를 계속 유지하십시오.

지침: 작업 안전상의 이유로 전원 스위치 (58) 를 고정할 수 없으므로‌, 작동 중에 이를 계속 누르고 있어야 합니다.

##

- 전원을 끄려면 전원 스위치 (58) 에서 손을 떼십시오.

##

전자식 시동 전류 제한장치는 전동공구의 전원을 켤 때 출력을 제한하여 16 A 퓨즈를 사용해도 충분히 작동 가능합니다.

지침: 전원을 켠 직후에 전동공구가 최고 속도로 작동하면, 시동 전류 제한장치 및 재시동 방지장치가 고장입니다. 전동공구를 즉시 서비스 센터에 보내십시오.