# Serrado

##

- Deslice el brazo deslizante (27) totalmente hacia atrás y fíjelo en esta posición.
  Asegúrese de que el tope de profundidad (29) esté presionado completamente hacia adentro y el tornillo de ajuste (28) pasa a través de la abertura sin tocar el tope de profundidad al mover el brazo deslizante.
- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.
- Si es necesario, ajuste los ángulos de inglete horizontal y/o vertical deseados.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Baje lentamente el brazo deslizante con la empuñadura (27) (1).
- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.
- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.
- Guíe lentamente, hacia arriba, el brazo deslizante (27).

##

- Sujete firmemente la empuñadura antes de conectar el aparato y durante todo el proceso de serrado. Concéntrese en su trabajo y controle permanentemente el movimiento del brazo deslizante. Un momento de distracción puede ser suficiente para accidentarse, ya que el brazo desliza con gran facilidad.

- Desbloquee el brazo deslizante (27).
  Compruebe la operatividad del mecanismo deslizante completo tirando del brazo deslizante (27) y devolviéndolo a su sitio.
- Sujete la pieza de trabajo considerando sus dimensiones.
- Si es necesario, ajuste los ángulos de inglete horizontal y/o vertical deseados.
- Tire del brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) para separarlo de la regleta tope (6), de manera que la hoja de sierra quede frente a la pieza.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Baje lentamente el brazo deslizante con la empuñadura (27) (1).
- Empuje entonces el brazo deslizante (27) en dirección a la regleta de tope (6) y lleve a cabo el serrado de la pieza con avance uniforme.
- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.
- Guíe lentamente, hacia arriba, el brazo deslizante (27).

##

Para un corte fácil de piezas de trabajo de igual longitud, puede usar el tope longitudinal (35) (accesorio).

El tope longitudinal puede montarse a ambos lados de la prolongación de la mesa de corte (7).

- Suelte el tornillo de retención (34) y pliegue el tope longitudinal (35) sobre el tornillo de sujeción (61).
- Apriete de nuevo firmemente el tornillo de sujeción (34).
- Ajuste la prolongación de la mesa de corte (7) a la longitud deseada.

##

Si desea serrar una ranura o si pretende usar un tope distanciador es preciso ajustar primero el tope de profundidad.

- Gire el tope de profundidad (29) hacia afuera.
- Gire el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) a la posición deseada.
- Gire el tornillo de ajuste (28) hasta asentar su extremo contra el tope de profundidad (29).
- Guíe lentamente hacia arriba el brazo deslizante (27).

##

Al serrar piezas curvadas o cilíndricas éstas deberán sujetarse con especial cuidado. A lo largo de la línea de corte no deberá existir ninguna luz entre la pieza de trabajo, la regleta tope y la mesa de corte.

Si fuese preciso, deberán emplearse unos soportes especiales para sujetar la pieza.