# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Empuñadura
(2) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(3) | Cubierta protectora
(4) | Cubierta protectora pendular
(5) | Regleta tope ajustable
(6) | Regleta tope
(7) | Prolongación de mesa
(8) | Taladros de sujeción
(9) | Placa de inserción
(10) | Clip de enclavamiento
(11) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(12) | Palanca para ajuste de ángulos de inglete estándar (horizontal)
(13) | Palanca de enclavamiento para ángulos de inglete discrecionales (vertical)
(14) | Muescas para ángulos de inglete estándar (horizontales)
(15) | Cavidades
(16) | Llave macho hexagonal (6 mm/4 mm)
(17) | Llave macho hexagonal (2 mm)
(18) | Tornillo de apriete
(19) | Rodillo de deslizamiento
(20) | Indicador de ángulo para el margen de ángulo de inglete derecho (0° hasta 47°) (vertical)
(21) | Protección contra virutas
(22) | Expulsor de virutas
(23) | Adaptador para aspiración de polvo
(24) | Palanca de apriete del mecanismo de deslizamiento
(25) | Señal de aviso láser
(26) | Tapa de protección del láser
(27) | Brazo deslizante
(28) | Tornillo de reglaje del tope de profundidad
(29) | Tope de profundidad
(30) | Seguro para transporte
(31) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(32) | Indicador de ángulo para el margen de ángulo de inglete izquierdo (47° hasta 0°) (vertical)
(33) | Botón de ajuste del ángulo de inglete de 22,5° (vertical)
(34) | Tornillo de retención del tope longitudinal
(35) | Tope longitudinal
(36) | Escala para ángulo de inglete (horizontal)
(37) | Mesa de corte
(38) | Pomo de ajuste del margen del ángulo de inglete (vertical)
(39) | Hoja de sierra
(40) | Abertura de salida del rayo láser
(41) | Tornillo de retención del varillaje de la caperuza protectora pendular
(42) | Varilla de la caperuza protectora pendular
(43) | Tornillo de sujeción delantero (placa de protección/caperuza protectora pendular)
(44) | Tornillo de sujeción trasero (placa de protección/caperuza protectora pendular)
(45) | Placa de protección
(46) | Bloqueo del husillo
(47) | Tornillo con hexágono interior para sujeción de la hoja de sierra
(48) | Brida de apriete
(49) | Brida de apriete interior
(50) | Palanca de apriete de prolongación de la mesa
(51) | Tornillo de retención de la regleta tope ajustable
(52) | Amortiguador
(53) | Tornillos de reglaje del amortiguador
(54) | Taladros para tornillos de apriete
(55) | Tornillo de mariposa
(56) | Barra roscada
(57) | Indicador de ángulos de inglete (horizontales)
(58) | Interruptor de conexión/desconexión
(59) | Interruptor de conexión/desconexión para láser (marca de línea de corte)
(60) | Tornillos de placa de inserción
(61) | Tornillo de sujeción del tope longitudinal
(62) | Tornillo de la tapa de protección del láser
(63) | Tornillo de ajuste de posición del láser (concordancia)
(64) | Tornillo de sujeción de la placa de montaje del láser
(65) | Tornillo de sujeción de la carcasa del láser
(66)/ (67)/ (68) | Tornillos de reglaje para el ajuste básico de 0° (ángulo de inglete vertical)
(69) | Tornillo de reglaje para el ajuste básico de 45° (ángulo de inglete vertical izquierdo)
(70) | Tornillo de reglaje para el ajuste básico de 45° (ángulo de inglete vertical derecho)
(71) | Tornillos de ajuste de la escala para el ángulo de inglete (horizontal)
(72) | Tornillo de indicador de ángulos (horizontal)
(73) | Tornillo de ajuste de la fuerza de sujeción de palanca correspondiente para cualquier ángulo de inglete (vertical)
(74) | Cinta de cierre por contacto