# 작업 준비

##

긴 작업물의 경우 끝 부위를 받쳐 주어야 합니다.

톱 테이블은 톱 테이블 연장장치 (7) 를 사용하여 좌측 및 우측으로 연장할 수 있습니다.

- 잠금 레버 (50) 를 안쪽으로 젖히십시오.
- 원하는 길이에 맞춰 톱 테이블 연장장치 (7) 를 바깥쪽으로 당기십시오(최대 250 mm).
- 톱 테이블 연장장치를 고정시키려면 잠금 레버 (50) 를 다시 바깥쪽으로 누르십시오.

##

수평 그리고/또는 수직 마이터 각도 절단 시 절단 방향에 따라 좌측 또는 우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 당기거나 또는 완전히 제거하십시오.

수직 마이터 각도 | 수평 마이터 각도 |
--- | --- | ---
0°–47° (좌측) | ≤ 44° (우측/좌측) | 잠금 나사 (51) 를 푸십시오. 좌측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
0°–47° (좌측) | ≥ 45° (우측/좌측) | 잠금 나사 (51) 를 푸십시오. 좌측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오. 위치 조절이 가능한 펜스를 위쪽으로 올려 빼내십시오. 잠금 나사 (51) 를 제거하십시오.
0°–47° (우측) | ≤ 44° (우측/좌측) | 잠금 나사 (51) 를 푸십시오. 우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오. 위치 조절이 가능한 펜스를 위쪽으로 올려 빼내십시오.
0°–47° (우측) | ≥ 45° (우측/좌측)

##

툴 암 (27) 의 글라이딩 장치는 공장 출시 시 사전 설정되어 있으며, 전동공구 공급 시 제동되어 있지 않습니다.

글라이딩 장치의 제동을 제동장치 (52) 에서 개별적으로 조절할 수 있습니다:

하드 – 조심스러운 작업 동작,

소프트 – 신속한 절단작업.

- 소프트 제동을 원하면 2개의 세팅 나사 (53) 를 육각키(4 mm) (16) 로 풀어 주거나
- 또는
- 하드 제동을 원하면 2개의 세팅 나사 (53) 를 조이면 됩니다.

##

작업을 안전하게 실시하려면 작업물을 항상 단단히 고정해야 합니다.
크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오.

- 작업물을 펜스 (6) 및 (5) 쪽으로 세게 누르십시오.
- 함께 공급된 순간 고정 클램프 (18) 를 이에 해당하는 구멍 (54) 중 하나에 끼웁니다.
- 날개 나사 를 풀고 순간 고정 클램프를 작업물에 맞게 맞춥니다. 날개 나사를 다시 조입니다.
- 나사산 로드 (56) 를 단단히 조여 작업물을 고정시키십시오.

### 작업물 빼기

- 순간 고정 클램프를 풀려면 나사산 로드 (56) 를 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.