# Montaža pojedinačnih dijelova

- Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal s električnog alata i isporučenog pribora.

## Montaža ručice za fiksiranje (vidjeti sliku a)

- Uvrnite ručicu za fiksiranje (11) u odgovarajući provrt iznad poluge (12).

- Uvijek prije piljenja stegnite ručicu za fiksiranje (11). List pile bi se inače mogao saviti u izratku.