# Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 47° (sa leve strane) do 47° (sa desne strane).

Za brzo i precizno podešavanje vertikalnih uglova iskošenja koji se često koriste, predviđeni su graničnici za uglove 0°, 22,5°, 45° i 47°.

##

- Do kraja izvucite levu podesivu graničnu šinu (5).
- Odvrnite zateznu dršku (13).
- Kliznu polugu (27) na dršci (1) iskrećite ulevo, sve dok pokazivač ugla (32) ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite kliznu polugu (27) u ovoj poziciji i ponovo stegnite zateznu dršku (13).
  Sila stezanja zatezne drške mora sigurno držati poziciju klizne poluge kod svakog željenog vertikalnog ugla iskošenja.

##

- Do kraja izvucite desnu podesivu graničnu šinu (5).
- Odvrnite zateznu dršku (13).
- Iskrenite kliznu polugu (27) na dršci (1) iz 0° pozicije malo ulevo i okrećite okretno dugme (38), sve dok se ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Iskrenite kliznu polugu (27) na dršci (1) udesno, sve dok uglomer (20) ne pokaže željeni ugao iskošenja.
- Držite kliznu polugu (27) u ovoj poziciji i ponovo stegnite zateznu dršku (13).
  Sila stezanja zatezne drške mora sigurno držati poziciju klizne poluge kod svakog željenog vertikalnog ugla iskošenja.

##

Da bi se standardni ugao iskošenja 0° mogao ponovo lako podesiti, rotirajuće dugme (38) uleže u područje ugla iskošenja. |

- Iskrenite kliznu polugu (27) sa desne strane preko 0°-pozicije.

##

- Obe podesive granične šine (5) u potpunosti izvucite.
- Odvrnite zateznu dršku (13).
- Iskrenite kliznu polugu (27) na dršci (1) iz 0° pozicije malo ulevo i okrećite okretno dugme (38), sve dok se ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Iskrenite kliznu polugu (27) na dršci (1) ulevo ili udesno, sve dok uglomer (32) ili (20) ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite kliznu polugu (27) u ovoj poziciji i ponovo stegnite zateznu dršku (13).
  Sila stezanja zatezne drške mora sigurno držati poziciju klizne poluge kod svakog željenog vertikalnog ugla iskošenja.

##

Dugme za podešavanje (33) sasvim izvucite i okrenite ga za 90°. Potom iskrenite kliznu polugu (27) na dršci (1), sve dok klizna poluga čujno ne ulegne.