# A siklókar reteszelése

A (27) siklókars csúszó mechanizmusát a (24) rögzítőkar segítségével reteszelni lehet. A siklókar ekkor két különböző helyzetben lehet:

- A siklókar teljesen hátra van tolva (fejező vágásokhoz)
- A siklókar egészen előre van húzva (egy kompakt szállítási helyzethez)

## A siklókar reteszelésének feloldása (lásd a B1 ábrát)

A (27) siklókar rögzítésének feloldása után az egész csúszó mechanizmus üzemkész.

- Nyomja le ütközésig a (24) rögzítőkart.
- A rögzítőkar rögzítőéke most a siklókar mindkét alsó csuklórészét szabaddá teszi.

## A siklókar reteszelése (lásd a B2 ábrát)

A siklókar teljesen hátra van tolva:

- Tolja ütközésig hátra a (27) siklókart.
- Most a siklókar mindkét felső csuklórésze függőleges helyzetben áll és zárva van.
- Húzza felfelé a (24) rögzítőkart, amíg a rögzítőék a siklókar két alsó csuklórésze közé kerül.
- A teljesen hátratolt (27) siklókar így reteszelésre kerül.

A siklókar egészen előre van húzva:

- Húzza ütközésig előre a (27) siklókart.
- A csúszó mechanizmus most teljesen ki van húzva.
- Húzza felfelé a (24) rögzítőkart, amíg a rögzítőék a siklókar két alsó csuklórésze közé kerül.
- A teljesen előre húzott (27) siklókar így reteszelésre kerül.