# علایم

علایم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علایم و مفهوم آنها
| محصول لیزر کلاس 1 مخصوص مصرف کننده
| هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.
| از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.
| از عینك ایمنی استفاده كنید.
| از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.
| محدوده خطر! در صورت امکان دست ها، انگشتان یا بازوهای خود را از این محدوده دور نگه دارید.
| انگشتان خود را بین قسمت های متحرک بازوی کشویی قرار ندهید. انگشتان شما ممکن است له و به شدت زخمی شوند.
| به ابعاد تیغه اره (قطر تیغه اره D، قطر سوراخ d) توجه کنید. قطر سوراخ d باید بدون لقی متناسب با محور ابزار باشد. چنانچه به قطعات تبدیل نیاز است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل متناسب با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور ابزار باشد. در صورت امکان، از قطعه تبدیل ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید. قطر تیغه اره D باید متناسب با مقدار ذکر شده روی علامت باشد. همچنین به "ابعاد تیغه اره مناسب" در فصل "مشخصات فنی" رجوع کنید.
| ابزار برقی را جهت حمل و نقل فقط از جاهای مشخص شده (محل تورفتگی جای دست) یا از دسته حمل و نقل بگیرید.
| ابزار برقی را هرگز از دسته بازوی کشویی حمل نکنید.
| روشن کردن لیزر
| دستگیره چرخان باز است: می توان زاویه مورب عمودی را تنظیم کرد. دستگیره چرخان بسته است: زاویه مورب عمودی تنظیم شده در بازوی کشویی حفظ می شود.
| یکایک مراحل تنظیم زاویه مورب عمودی را نشان می دهد. ‏1. دستگیره چرخان را باز کنید ‏2. بازوی کشویی را به آرامی به چپ برانید ‏3. محدوده زاویه مورب عمودی دلخواه را روی دکمه چرخان تنظیم کنید
| تنظیم محدوده های زاویه مورب عمودی روی دکمه چرخان:
| شیب تیغه اره به طرف چپ (‎45° تا ‎0°)
| شیب تیغه اره به طرف راست (‎0° تا ‎45°)
| محدوده کلی حرکت بازوی کشویی (‎–47° تا ‎+47°)