# Řezání

##

- Posuňte kluzné rameno (27) úplně dozadu a zjistěte ho v této poloze.
  Zajistěte, aby byl hloubkový doraz (29) zatlačený zcela dovnitř a seřizovací šroub (28) při pohybu kluzného ramena pasoval do vybrání, aniž by se dotýkal hloubkového dorazu.
- Obrobek úměrně rozměrům pevně upněte.
- V případě potřeby nastavte požadované pokosové úhly (horizontální a/nebo vertikální).
- Zapněte elektrické nářadí.
- Kluzné rameno (27) veďte za rukojeť (1) pomalu dolů.
- Obrobek s rovnoměrným posuvem prořízněte.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
- Kluzné rameno (27) veďte pomalu nahoru.

##

- Rukojeť držte před zapnutím a během celého procesu řezání dobře a pevně. Kluzným ramenem provádějte během řezání kontrolovaný pohyb. Moment nepozornosti může kvůli extrémně lehkému chodu kluzného ramena vést k vážným poraněním.

- Odjistěte kluzné rameno (27).
  Zkontrolujte kluzné rameno (27) vytažením a zasunutím zpátky, zda je kompletní kluzný mechanismus připravený k použití.
- Obrobek úměrně rozměrům pevně upněte.
- V případě potřeby nastavte požadované pokosové úhly (horizontální a/nebo vertikální).
- Přesuňte kluzné rameno (27) pomocí rukojeti (1) tak daleko od dorazové lišty (6), aby byl pilový kotouč před obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Kluzné rameno (27) veďte za rukojeť (1) pomalu dolů.
- Nyní tlačte kluzné rameno (27) směrem k dorazové liště (6) a s rovnoměrným posuvem prořízněte obrobek.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
- Kluzné rameno (27) veďte pomalu nahoru.

##

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít délkový doraz (35) (příslušenství).

Délkový doraz můžete namontovat na obě strany prodloužení řezacího stolu (7).

- Povolte aretační šroub (34) a překlopte délkový doraz (35) nad upínací šroub (61).
- Aretační šroub (34) zase pevně utáhněte.
- Nastavte prodloužení řezacího stolu (7) na požadovanou délku.

##

Hloubkový doraz se musí přestavit, pokud chcete řezat drážku nebo použít distanční doraz.

- Natočte hloubkový doraz (29) směrem ven.
- Kluzné rameno (27) otočte za rukojeť (1) do požadované polohy.
- Otočte seřizovací šroub (28) tak, aby se konec šroubu dotýkal hloubkového dorazu (29).
- Kluzné rameno (27) veďte pomalu nahoru.

##

Při řezání obloukovitých nebo kruhových obrobků je musíte zabezpečit zvláště proti vyklouznutí. Na čáře řezu nesmí vzniknout žádná mezera mezi obrobkem, dorazovou lištou a stolem pily.

Je‑li to nutné, musíte zhotovit speciální uchycení.