# Piljenje

##

- Pomaknite klizni krak (27) do kraja prema natrag i osigurajte ga u tom položaju.
  Uvjerite se da je graničnik dubine (29) pritisnut do kraja prema unutra i da vijak za podešavanje (28) kod pomicanja kliznog kraka ulazi kroz otvor bez dodirivanja graničnika dubine.
- Stegnite izradak prema dimenzijama.
- Po potrebi namjestite željeni kut kosog rezanja (horizontalni i/ili vertikalni).
- Uključite električni alat.
- Polako vodite klizni krak (27) s ručkom (1) prema dolje.
- Prorežite izradak jednoličnim pomakom.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Polako vodite klizni krak (27) prema gore.

##

- Ručku čvrsto držite prije uključivanja i tijekom čitavog postupka piljenja. Tijekom piljenja izvodite kontrolirano gibanje s kliznim krakom. Trenutak nepažnje može dovesti do izuzetno lakog gibanja kliznog kraka i do teških ozljeda.

- Deblokirajte klizni krak. (27)
  Izvlačenjem i povlačenjem kliznog kraka (27) prema natrag provjerite je li kompletni klizni mehanizam spreman za primjenu.
- Stegnite izradak prema dimenzijama.
- Po potrebi namjestite željeni kut kosog rezanja (horizontalni i/ili vertikalni).
- Klizni krak (27) s ručkom (1) odmaknite toliko od granične vodilice (6) da se list pile nađe ispred izratka.
- Uključite električni alat.
- Polako vodite klizni krak (27) s ručkom (1) prema dolje.
- Sada pritisnite klizni krak s(27) u smjeru granične vodilice (6) i jednoličnim pomakom pilite izradak.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Polako vodite klizni krak (27) prema gore.

##

Za jednostavno piljenje izradaka jednake dužine možete koristiti graničnik dužine (35) (pribor).

Graničnik dužine možete montirati na obje strane produžetka stola za piljenje (7).

- Otpustite vijak za fiksiranje (34) i pomaknite graničnik dužine (35) preko steznog vijka (61).
- Ponovno stegnite vijak za fiksiranje (34).
- Namjestite produžetak stola za piljenje (7) na željenu dužinu.

##

Graničnik dubine mora se podesiti ako pilite utor ili želite koristiti odstojni graničnik.

- Zakrenite graničnik dubine (29) prema van.
- Zakrenite klizni krak (27) na ručki (1) u željeni položaj.
- Okrećite vijak za podešavanje (28) sve dok završetak vijka ne dodirne graničnik dubine (29).
- Polako vodite klizni krak (27) prema gore.

##

Kod piljenja savijenih ili okruglih izradaka morate ih posebno osigurati od klizanja. Na liniji rezanja ne smije nastati nikakav raspor između izratka, granične vodilice i stola za piljenje.

Ako je potrebno, trebate izraditi specijalne držače.