# A munka előkészítése

##

A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

A fűrészasztalt a (7) fűrészasztal hosszabbítók segítségével balra és jobbra meg lehet nagyobbítani.

- Hajtsa befelé a (50) rögzítőkart.
- Húzza ki a kívánt hosszig a (7) fűrészasztal hosszabbítót (legfeljebb 250 mm).
- A fűrészasztal hosszabbító rögzítéséhez nyomja ismét kifelé a (50) szorítókart.

##

Vízszintes és/vagy függőleges sarkalószögek fűrészelésekor a vágási iránytól függően kifelé el kell húzni, illetve teljesen el kell távolítani a bal vagy a jobb oldali (5) szabályozható ütközősínt.

függőleges sarkalószög | vízszintes sarkalószög |
--- | --- | ---
0°–47° (balra) | ≤ 44° (jobbra/balra) | Oldja ki a (51) reteszelő csavart. Húzza teljesen ki a bal oldali beállítható (5) ütközősínt.
0°–47° (balra) | ≥ 45° (jobbra/balra) | Oldja ki a (51) reteszelő csavart. Húzza teljesen ki a bal oldali beállítható (5) ütközősínt. Emelje le felfelé a beállítható ütközősínt. Távolítsa el a (51) reteszelő csavart.
0°–47° (jobbra) | ≤ 44° (jobbra/balra) | Oldja ki a (51) reteszelő csavart. Húzza egészen ki a jobb oldali (5) beállítható ütközősínt. Emelje le felfelé a beállítható ütközősínt.
0°–47° (jobbra) | ≥ 45° (jobbra/balra)

##

A (27) siklókar csúszó mechanizmusa gyárilag előre be van állítva és az elektromos kéziszerszám kiszállításakor a csillapítás nulla.

A csúszó mechanizmus csillapítását a (52) csillapítón az igénynek megfelelően be lehet állítani:

Kemény – Irányított munkavégzési mozgások;

Lágy – Gyors vágások.

- Lazítsa ki mindkét (53) állítócsavart a (16) belső hatlapos csavarkulccsal (4 mm) egy enyhébb csillapításhoz
- vagy
- húzza meg szorosabbra mindkét (53) állítócsavart egy keményebb csillapításhoz.

##

Az optimális munkahelyi biztonsághoz a megmunkálásra kerülő munkadarabot mindig be kell fogni.
Ne munkáljon meg olyan munkadarabokat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy be lehessen azokat fogni.

- Nyomja hozzá erőteljesen a munkadarabot a (6) és (5) ütközősínhez.
- Dugja bele a készülékkel szállított (18) csavaros szorítót az erre előirányozott (54) furatok egyikébe.
- Lazítsa ki a szárnyascsavart és illessze hozzá a csavaros szorítót a munkadarabhoz. Húzza meg ismét feszesre a szárnyascsavart.
- Húzza meg szorosra a (56) menetes orsót és rögzítse így a munkadarabot.

### A munkadarab kilazítása

- A csavaros szorító kioldására forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a (56) menetes orsót.