# 수직 마이터 각도 조절하기

수직 마이터 각도는 (좌측) 47° ~ (우측) 47° 범위에서 조절할 수 있습니다.

자주 사용하는 마이터 각도를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 각도 0°, 22.5°, 45° 및 47°의 스톱 위치가 미리 정해져 있습니다.

##

- 좌측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
- 고정 레버 (13) 를 푸십시오.
- 손잡이 (27) (1) 에 있는 툴 암을 각도 표시기 (32) 원하는 수직 마이터 각도가 보일 때까지 왼쪽으로 돌리십시오.
- 툴 암 (27) 을 이 위치에 유지한 상태로 고정 레버 (13) 를 다시 조입니다.
  고정 레버의 고정력은 다양한 수직 마이터 각도에서 툴 암의 위치를 안전하게 유지해야 합니다.

##

- 우측으로 위치 조절이 가능한 펜스 (5) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
- 고정 레버 (13) 를 푸십시오.
- 손잡이 (1) 에 있는 툴 암 (27) 을 0° 위치에서 약간 좌측으로 기울인 상태에서, 원하는 마이터 각도 범위가 보일 때까지 노브 (38) 를 돌립니다.
- 손잡이 (1) 에 있는 툴 암 (27) 을 각도 표시기 (20) 에서 원하는 마이터 각도가 보일 때까지 우측으로 돌리십시오.
- 툴 암 (27) 을 이 위치에 유지한 상태로 고정 레버 (13) 를 다시 조입니다.
  고정 레버의 고정력은 다양한 수직 마이터 각도에서 툴 암의 위치를 안전하게 유지해야 합니다.

##

수직 표준 마이터 각도 0°를 약간만 다시 조절할 수 있도록, 노브 (38) 를 좌측 수직 마이터 각도 영역으로 고정하여 끼우십시오. |

- 툴 암 (27) 을 우측에서 0° 위치 위쪽으로 젖히십시오.

##

- 위치 조절이 가능한 양쪽 펜스 (5) 를 완전히 바깥쪽으로 당기십시오.
- 고정 레버 (13) 를 푸십시오.
- 손잡이 (1) 에 있는 툴 암 (27) 을 0° 위치에서 약간 좌측으로 기울인 상태에서, 원하는 마이터 각도 범위가 보일 때까지 노브 (38) 를 돌립니다.
- 각도 표시기 (32) 또는 (20) 에 원하는 수직 마이터 각도가 보일 때까지 손잡이 (1) 에 있는 툴 암 (27) 을 좌측 또는 우측으로 움직입니다.
- 툴 암 (27) 을 이 위치에 유지한 상태로 고정 레버 (13) 를 다시 조입니다.
  고정 레버의 고정력은 다양한 수직 마이터 각도에서 툴 암의 위치를 안전하게 유지해야 합니다.

##

노브 (33) 를 완전히 바깥쪽으로 당긴 후 90° 정도 회전시키십시오. 그리고 나서 손잡이 (1) 에 있는 툴 암 (27) 이 맞물려 고정되는 소리가 들릴 때까지 젖히십시오.