# التمهيد للعمل

##

يجب أن ترتكز أو تستند قطع الشغل الطويلة بنهايتها السائبة علی شيء ما.

يمكن تكبير منضدة العمل عبر امتدادات قاعدة المنشار (7) نحو اليسار أو اليمين.

- قم بطي ذراع الزنق (50) إلى الداخل.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (7) إلى الخارج لحين الوصول للطول المرغوب (بحد أقصى 250 مم).
- لتثبيت امتداد قاعدة المنشار، اضغط ذراع الزنق (50) مرة أخرى إلى الخارج.

##

عند نشر زوايا الشطب المائل الأفقية و/أو الرأسية يجب عليك تبعا لاتجاه القطع سحب سكة المصادمة اليسرى أو اليمنى القابلة للضبط (5) إلى الخارج أو خلعها تماما.

زاوية شطب عمودية | زاوية شطب مائل أفقية |
--- | --- | ---
0°–47° (يسارا) | ≤ 44° (يمينا/يسارا) | قم بفك لولب التثبيت (51). اسحب سكة المصادمة اليسرى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما.
0°–47° (يسارا) | ≥ 45° (يمينا/يسارا) | قم بفك لولب التثبيت (51). اسحب سكة المصادمة اليسرى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما. فك سكة المصادمة القابلة للضبط برفعها نحو الأعلی. قم بخلع لولب التثبيت (51).
0°–47° (يمينا) | ≤ 44° (يمينا/يسارا) | قم بفك لولب التثبيت (51). اسحب سكة المصادمة اليمنى القابلة للضبط (5) إلى الخارج تماما. فك سكة المصادمة القابلة للضبط برفعها نحو الأعلی.
0°–47° (يمينا) | ≥ 45° (يمينا/يسارا)

##

يكون قد تم ضبط آلية إزلاق ذراع الإزلاق (27) بشكل مسبق من طرف المنتج وتكون دون تخميد عند تسليم العدة الكهربائية.

يمكنك أن تضبط تخميد آلية الإزلاق حسب رغبتك بواسطة المخمد (52):

قاسية – حركة عمل يسهل التحكم بها،

لينة – النشر السريع.

- حل لولبي الضبط (53) بواسطة المفتاح سداسي الرأس (4 مم) (16) لتخميد أكثر ليونة
- أو
- شد لولبي التعديل (53) أكثر من أجل تخميد أقسی.

##

يجب أن يتمّ تثبيت قطعة الشغل بإحكام دائما من أجل ضمان أمان مثالي أثناء الشغل.
لا تعالج قطع الشغل الصغيرة لدرجة لا تسمح بقمطها.

- اضغط قطعة الشغل نحو سكك المصادمة (6) و (5).
- قم بتركيب الملزمة الموردة (18) في أحد الثقوب المخصصة لذلك (54).
- قم بفك اللولب المجنح وبمواءمة الملزمة مع قطعة الشغل. أعد شد اللولب المجنح بإحكام.
- أحكم ربط القضيب الملولب (56) وبذلك تقوم بتثبيت قطعة الشغل.

### حل قطعة الشغل

- لفك الملزمة أدر القضيب الملولب (56) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.