# Ajuste del ángulo de inglete vertical

El ángulo de inglete vertical puede ajustarse dentro de un margen de 47° (hacia la izquierda) hasta 47° (hacia la derecha).

Existen unos topes que permiten ajustar de forma rápida y exacta los ángulos de inglete verticales más comunes de 0°, 22,5°, 45° y 47°.

##

- Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable izquierda (5).
- Suelte la palanca de apriete (13).
- Gire el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) hacia la izquierda, hasta que el indicador de ángulo (32) indique el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el brazo deslizante (27) en esta posición y apriete de nuevo la palanca de sujeción (13).
  La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento deberá ajustarse de manera que el brazo deslizante quede firmemente sujeto al ajustar un ángulo de inglete vertical cualquiera.

##

- Tire completamente hacia afuera de la regleta tope ajustable derecha (5).
- Suelte la empuñadura perfilada (13).
- Incline el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) desde la posición 0° ligeramente hacia la izquierda, y gire el pomo de ajuste (38) hasta que se muestre el margen de ángulo de inglete vertical deseado.
- Gire el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) hacia la derecha, hasta que el indicador de ángulo (20) indique el ángulo de inglete deseado.
- Mantenga el brazo deslizante (27) en esa posición y apriete de nuevo la empuñadura perfilada (13).
  La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento deberá ajustarse de manera que el brazo deslizante quede firmemente sujeto al ajustar un ángulo de inglete vertical cualquiera.

##

Para que el ángulo de inglete vertical estándar de 0° se pueda ajustar fácilmente, el mando giratorio (38) se encastra en el margen del ángulo de inglete vertical izquierdo. |

- Gire el brazo deslizante (27) desde la derecha pasando por la posición de 0°.

##

- Tire completamente hacia afuera de las dos regletas tope ajustables (5).
- Suelte la empuñadura perfilada (13).
- Incline el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) desde la posición 0° ligeramente hacia la izquierda, y gire el pomo de ajuste (38) hasta que se muestre el margen de ángulo de inglete vertical deseado.
- Gire el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) hacia la izquierda o la derecha, hasta que el indicador de ángulo (32) o (20) indique el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el brazo deslizante (27) en esa posición y apriete de nuevo la empuñadura perfilada (13).
  La fuerza de apriete de la palanca de enclavamiento deberá ajustarse de manera que el brazo deslizante quede firmemente sujeto al ajustar un ángulo de inglete vertical cualquiera.

##

Tire del botón de ajuste (33)completamente hacia fuera y gírelo 90°. A continuación gire el brazo deslizante (27) por la empuñadura (1) hasta oír cómo el brazo deslizante encastra.