# Réglage d’angles d’inclinaison (pour coupes biaises)

Il est possible de régler des angles d’inclinaison de 47° (vers la gauche) à 47° (vers la droite).

La table de sciage comporte des butées permettant de sélectionner rapidement et avec précision les angles d’inclinaison les plus souvent utilisés (0°, 22,5°, 45° et 47°) :

##

- Tirez la butée réglable de gauche (5) complètement vers l’extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (13).
- En agissant sur la poignée (27), basculez le bras coulissant (1) vers la gauche jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (32) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras coulissant (27) dans cette position et resserrez le levier de serrage (13).
  La force de serrage du levier doit assurer le maintien en position du bras coulissant lors de toute coupe biaise dans le plan vertical.

##

- Tirez la butée réglable de droite (5) complètement vers l’extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (13).
- En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant (27) légèrement vers la gauche à partir de la position 0° et tournez le bouton de réglage (38) jusqu’à ce que la plage de coupes biaises souhaitée soit affichée.
- En agissant sur la poignée (27), basculez le bras coulissant (1) vers la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (20) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras coulissant (27) dans cette position et resserrez le levier de serrage (13).
  La force de serrage du levier doit assurer le maintien en position du bras coulissant lors de toute coupe biaise dans le plan vertical.

##

Afin de pouvoir régler aisément un angle d’inclinaison standard de 0°, le bouton de réglage (38) s’encliquette dans la plage d’angles d’inclinaison de gauche. |

- Basculez le bras coulissant (27) par la droite pour le mettre au-dessus de la position 0°.

##

- Tirez les deux butées réglables (5) complètement vers l’extérieur.
- Desserrez le levier de serrage (13).
- En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant (27) légèrement vers la gauche à partir de la position 0° et tournez le bouton de réglage (38) jusqu’à ce que la plage de coupes biaises souhaitée soit affichée.
- En agissant sur la poignée (1), basculez le bras coulissant (27) vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que l’indicateur d’angle (32) ou (20) indique l’angle d’inclinaison souhaité.
- Maintenez le bras coulissant (27) dans cette position et resserrez le levier de serrage (13).
  La force de serrage du levier doit assurer le maintien en position du bras coulissant lors de toute coupe biaise dans le plan vertical.

##

Tirez le bouton de réglage (33) complètement vers l’extérieur et tournez-le de 90°. En agissant sur la poignée (1), basculez ensuite le bras coulissant (27) jusqu’à ce qu’il s’encliquette de façon perceptible.