# Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo

L’angolo obliquo verticale si può regolare su un campo da 47° (sul lato sinistro) sino a 47° (sul lato destro).

Per regolare in modo rapido e preciso angoli obliqui orizzontali frequentemente utilizzati, sono presenti apposite battute per gli angoli a 0°, 22,5° e 45° e 47°.

##

- Estrarre completamente verso l’esterno la guida di battuta sinistra regolabile (5).
- Allentare la levetta di blocco (13).
- Ruotare il braccio scorrevole (27) agendo sull’impugnatura (1) verso sinistra, finché l’indicatore angolare (32) non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere il braccio scorrevole (27) in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (13).
  La forza di serraggio della leva di blocco deve poter mantenere con sicurezza la posizione del braccio scorrevole in qualunque angolo obliquo verticale desiderato.

##

- Estrarre completamente verso l’esterno la guida di battuta destra regolabile (5).
- Allentare la levetta di blocco (13).
- Spostare il braccio scorrevole (27) agendo sull’impugnatura (1) dalla posizione 0° leggermente verso sinistra e ruotare la manopola (38) finché non viene visualizzato il range dell’angolo obliquo verticale desiderato.
- Ruotare il braccio scorrevole (27) agendo sull’impugnatura (1) verso destra, finché l’indicatore angolare (20) non indica l’angolo obliquo desiderato.
- Tenere il braccio scorrevole (27) in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (13).
  La forza di serraggio della leva di blocco deve poter mantenere con sicurezza la posizione del braccio scorrevole in qualunque angolo obliquo verticale desiderato.

##

Affinché l’angolo obliquo verticale standard a 0° possa essere regolato facilmente, la manopola (38) si innesta in posizione nel range dell'angolo obliquo verticale sinistro.. |

- Orientare il braccio scorrevole (27) da destra fino alla posizione 0°.

##

- Tirare le due guide di battuta regolabili (5) completamente verso l’esterno.
- Allentare la levetta di blocco (13).
- Spostare il braccio scorrevole (27) agendo sull’impugnatura (1) dalla posizione 0° leggermente verso sinistra e ruotare la manopola (38) finché non viene visualizzato il range dell’angolo obliquo verticale desiderato.
- Ruotare il braccio scorrevole (27) agendo sull’impugnatura (1) verso sinistra o verso destra, finché l’indicatore angolare (32) o (20) non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere il braccio scorrevole (27) in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (13).
  La forza di serraggio della leva di blocco deve poter mantenere con sicurezza la posizione del braccio scorrevole in qualunque angolo obliquo verticale desiderato.

##

Tirare la manopola (33) completamente verso l'esterno e ruotarla di 90°. Ruotare quindi il braccio scorrevole (27) agendo sull'impugnatura (1), finché il braccio stesso non si innesta in posizione con uno scatto udibile.