# Provera osnovnih podešavanja i podešavanje

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

Napomena: Za testiranje funkcije lasera, električni alat mora da bude uključen u struju.

- Tokom podešavanja lasera (npr. prilikom pomeranja kraka alata) nemojte nikada pritiskati prekidač za uključivanje/isključivanje. Slučajno startovanje električnog alata može uticati na povrede.

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite sto za testerisanje (37) do ureza (14) za 0°. Poluga (12) mora osetno da ulegne u urez.

### Provera (videti sliku T1)

- Nacrtajte na radnom komadu pravu liniju presecanja.
- Kliznu polugu (27) polako spuštajte pomoću drške (1).
- Centrirajte radni komad tako, da zubi lista testere budu u liniji sa linijom presecanja.
- Držite radni komad u ovoj poziciji čvrsto i pomerite ponovo polako uvis kliznu polugu.
- Stegnite radni komad.
- Uključite laserske zrake pomoću prekidača (59).

Laserski zraci moraju celom dužinom levo i desno da budu na istom rastojanju od označene linije presecanja, čak i ako se klizna poluga vodi na dole.

### Skidanje zaštitnog poklopca lasera (videti sliku T2)

- Odvrnite dva zavrtnja (62) zaštitnog poklopca lasera (26) sa inbus ključem (4 mm) (16).
  Napomena: Da bi došli do prednjeg zavrtnja zaštitnog poklopca lasera, morate kliznu polugu malo iskretati nadole sve dok ne budete mogli inbus ključ da utaknete kroz jedan od proreza zaštitne klatne haube.

### Podešavanje tačnosti (videti sliku T3)

- Uklonite zaštitni poklopac lasera (26).

1. Podešavanje desnog laserskog zraka:

- Obrćite zavrtanj za podešavanje (63) pomoću inbus ključa (17), sve dok se desni laserski zrak celom dužinom ne poklopi sa obeleženom linijom sečenja na komadu za obradu.
  Pri tome se pomera i levi laserski zrak.

Okretranje suprotno od kazaljke na satu pokreće laserski zrak od leva na desno, okretanje u pravcu kazaljke na satu pokreće laserski zrak od desna na levo.

2. Podešavanje levog laserskog zraka:

- Obrćite prednji zavrtanj za podešavanje (63) pomoću inbus ključa (17) sve dok levi laserski zrak ne postigne isto rastojanje do obeležene linije presecanja na komadu za obradu kao desni laserski zrak.

Okretranje suprotno od kazaljke na satu pokreće laserski zrak od leva na desno, okretanje u pravcu kazaljke na satu pokreće laserski zrak od desna na levo.

- Ponovo pričvrstite zaštitni poklopac lasera (26).

### Podešavanje paralelnosti (videti sliku T4)

- Uklonite zaštitni poklopac lasera (26).
- Odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje (64) (ca. 1–2 okretaja) pomoću inbus ključa (17). Nemojte sasvim odvrnuti zavrtanj.
- Pomerajte montažnu ploču lasera u desno ili u levo, sve dok laserski zraci po celoj dužini ne budu paralelni sa označenom linijom presecanja na radnom komadu.
- Držite montažnu ploču lasera u ovoj poziciji i ponovo čvrsto stegnite zavrtanj za pričvršćivanje (64).
- Prekontrolišite posle podešavanja ponovo poklapanje sa linijom presecanja. Ukoliko je potrebno, još jednom centrirajte laserske zrake pomoću zavrtnja za podešavanja (63).
- Ponovo pričvrstite zaštitni poklopac lasera (26).

### Podešavanje bočnog odstupanja pri pokretanju klizne poluge (videti sliku T5)

- Uklonite zaštitni poklopac lasera (26).
- Odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje (65) (ca. 1–2 okretaja) pomoću inbus ključa (17).
  Nemojte sasvim odvrnuti zavrtnje.
- Pomerajte kućište lasera u desno ili levo sve dok laserski zraci pri pokretanju klizne poluga nadole ne prestanu sa odstupanjem.
- Prekontrolišite posle podešavanja ponovo poklapanje sa linijom presecanja. Ukoliko je potrebno, još jednom centrirajte laserske zrake pomoću zavrtnja za podešavanja (63).
- Držite kućište lasera u ovoj pozicji i ponovo čvrsto stegnite zavrtnje za pričvršćivanje (65).
- Ponovo pričvrstite zaštitni poklopac lasera (26).

##

- Dovedite električni alat u transportnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje (37) do ureza (14) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.

### Provera (videti sliku U1)

- Postavite uglomer na 90° i stavite ga na sto za testerisanje (37).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku U2)

- Odvrnite zateznu dršku (13).
- Otpustite oba zavrtnja za podešavanje (66) (minimum 1 obrtaj) pomoću nasadnog ključa ( 10 mm).
- Odvrnite zavrtanj za pričvršćivanje (68) (ca. 3 okretaja) pomoću inbus ključa (4 mm) (16).
- Uvrćite ili odvrćite zavrtanj za podešavanje (67) pomoću inbus ključa (4 mm) (16), sve dok krak uglomera ne bude sa listom testere u ravni na celoj dužini.
- Ponovo čvrsto stegnite zateznu dršku (13). Potom prvo stegnite zavrtanj za podešavanje (68) i onda ponovo čvrsto stegnite ostale zavrtnje (66).

U slučaju da pokazivači ugla (32) i (20) posle podešavanja nisu u jednoj liniji sa 0°-oznakom na skali (31), odvrnite zavrtnje za pričvršćivanje pokazivača uglova sa jednom krstastom odvrtkom i centrirajte pokazivače ugla duž 0°-oznake.

##

- Dovedite električni alat u radnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje (37) do ureza (14) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.
- Do kraja izvucite levu podesivu graničnu šinu (5).
- Odvrnite zateznu dršku (13) i iskrenite kliznu polugu na dršci (1) do graničnika ulevo (45°).

### Provera (videti sliku V1)

- Postavite uglomer na 45° i stavite ga na sto za testerisanje (37).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku V2)

- Uvrćite ili odvrćite zavrtanj za podešavanje (69) pomoću viljuškastog ključa (8 mm) toliko, sve dok krak ugaonog merila ne bude u ravni sa listom testere na celoj dužini.
- Ponovo čvrsto stegnite zateznu dršku (13).

Ako pokazivači ugla (32) i (20) posle podešavanja ne stoje u istoj liniji sa oznakom skale od 45° (31), prvo proverite još jednom podešavanje za 0° za vertikalni ugao iskošenja i pokazivač ugla. Zatim ponovite podešavanje vertikalnog ugla iskošenja od 45°.

##

- Dovedite električni alat u radnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje (37) do ureza (14) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.
- Do kraja izvucite desnu podesivu graničnu šinu (5).
- Odvrnite zateznu dršku (13).

Iskrenite kliznu polugu na dršci (1) iz 0°-pozicije malo ulevo i okrećite okretno dugme (38), sve dok se ne pokaže desni vertikalni ugao iskošenja. |

- Iskrenite kliznu polugu na dršci (1) do graničnika udesno (45°).

### Provera (videti sliku W1)

- Postavite uglomer na 135° i stavite ga na sto za testerisanje (37).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku W2)

- Uvrćite ili odvrćite zavrtanj za podešavanje (70) pomoću viljuškastog ključa (8 mm), sve dok krak uglomera ne bude u ravni sa listom testere na celoj dužini.
- Ponovo čvrsto stegnite zateznu dršku (13).

Ako pokazivači ugla (32) i (20) posle podešavanja ne stoje u istoj liniji sa oznakom skale od 45° (31), prvo proverite još jednom podešavanje za 0° za vertikalni ugao iskošenja i pokazivač ugla. Zatim ponovite podešavanje vertikalnog ugla iskošenja od 45°.

##

- Dovedite električni alat u radnu poziciju.
- Okrenite sto za testerisanje (37) do ureza (14) za 0°. Poluga (12) mora osetno uleći u urez.

### Provera (videti sliku X1)

- Uglomer podesite 90° i postavite ga između šine graničnika (6) i lista testere (39) na sto za testerisanje (37).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (39) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku X2)

- Odvrnite sva četiri zavrtnja za podešavanje (71) pomoću šestougaonog ključa (4 mm) (16) i okrećite sto za testerisanje (37) zajedno sa skalom (36), sve dok krak uglomera celom dužinom ne bude u ravni sa listom testere.
- Ponovo pritegnite zavrtnje.

Ako uglomer (57) posle podešavanja nije u liniji sa oznakom skale za 0° (36), otpustite zavrtanj (72) pomoću krstastog odvrtača i izravnajte uglomer sa oznakom za 0°.

##

Sila stezanja zatezne drške (13) se može podešavati.

### Provera

- Sila stezanja zatezne drške mora sigurno držati poziciju klizne poluge kod svakog željenog vertikalnog ugla iskošenja.

### Podešavanje

- Odvrnite zateznu dršku (13).
- Okrenite zavrtanj za podešavanje (73) pomoću nasadnog ključa (17 mm) suprotno od kazaljke na satu, da bi smanjili silu stezanja ili okrenite u pravcu kazaljke na satu da bi silu stezanja povećali.
- Podesite vertikalan ugao iskošenja, ponovo stegnite zateznu dršku (13) i proverite, da li je dostignuta željena sila stezanja.