# إرشادات العمل

##

- شد مقبض التثبيت (11) ومقبض الشد (13) بإحكام دائما قبل النشر. وإلا فقد تستعصي شفرة المنشار في قطعة الشغل.

- يجب أن تضمن عند جميع أعمال النشر في البداية بأن نصل المنشار لا يمكنه أن يلامس سكة المصادمة أو الملازم أو غيرها من أجزاء الجهاز في أي وقت. فك المصادمات المعاونة إن وجدت أو وائمها بالشكل المناسب.

احم نصل المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرض نصل المنشار لضغط جانبي.

احرص على نشر الخامات المسموح بها والواردة في الاستعمال المخصص.

لا تعالج قطع الشغل الملتوية. يجب أن تتوفر بقطعة الشغل دائما حافة مستقيمة لركنها علی سكة المصادمة.

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

تأكد أن غطاء الوقاية المتأرجح يعمل بشكل سليم كما يمكنه الحركة بحرية. أثناء توجيه ذراع العدة إلى أسفل يجب أن ينفتح غطاء الوقاية المتأرجح. أثناء توجيه ذراع العدة إلى أعلى يجب أن ينغلق غطاء الوقاية المتأرجح فوق شفرة المنشار مرة أخرى، ويجب أن يثبت على أعلى وضع لذراع العدة.

##

يشير شعاعا ليزر اثنين إلی عرض قص شفرة المنشار. يسمح لك ذلك بتركيز قطعة الشغل بدقة من أجل نشرها دون أن تفتح غطاء الوقاية المتأرجح.

- قم بتشغيل أشعة الليزر باستخدام المفتاح (59).
- قم بتسوية العلامة التي علّمتها علی قطعة الشغل بين خطي الليزر.

ملاحظة: تأكد قبل النشر من أن عرض القطع ما زال يعرض بالشكل الصحيح ضبط الليزر. قد يزاح شعاعا الليزر مثلا من خلال الاهتزازات بسبب الاستخدام الشديد.

##

- لا تقف أمام العدة الكهربائية علی نفس خط شفرة المنشار، بل قف دائما على جانب شفرة المنشار. تتم وقاية جسمك بذلك من الصدمات الارتدادية المحتملة..

- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن شفرة المنشار الدوارة.
- لا تصالب ذراعيك أمام ذراع الإزلاق (27).

##

قد تستهلك صفائح التلقيم الحمراء (9) بعد استخدام العدة الكهربائية لفترة طويلة.

استبدل صفائح التلقيم التالفة.

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بفك اللوالب (60) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16) واخلع صفائح التلقيم القديمة.
- لقم صفيحة التلقيم اليمنی الجديدة.
- اربط صفيحة التلقيم إلى أقصى اليمين قدر المستطاع باستخدام اللوالب (60) بحيث لا تتلامس شفرة المنشار مع صفيحة التلقيم على كامل طول حركة السحب الممكنة.
- كرر خطوات العمل نفسها مع صفيحة التلقيم اليسری الجديدة.

##

زاوية الشطب الأفقية | زاوية الشطب العمودية | الارتفاع x العرض [مم]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x ‏341‏
45° | 0° | 104 x ‏240‏
0° | 45° (يسارًا) | 51 x ‏341‏
0° | 45° (يمينًا) | 38 x ‏341‏
45° | 45° (يسارًا) | 51 x ‏240‏
45° | 45° (يمينًا) | 38 x ‏240‏
0° | 0° | مقطع جانبي L (أقصى سمك 36 مم) 170 x‏ 140

الحد الأدنى لمقاسات قطع الشغل (= جميع قطع الشغل التي يمكن تثبيتها بإحكام مع الملزمة الموردة (18) إلى يسار أو يمين شفرة المنشار): 160 x ‏335 مم (الطول × العرض)

الحد الأقصى لعمق القطع (0°/0°): 104 مم