# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Fogantyú
(2) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(3) | Védőbúra
(4) | Elfordítható védőburkolat
(5) | Beállítható ütközősín
(6) | Ütközősín
(7) | Fűrészasztal-hosszabbító
(8) | Szerelőfuratok
(9) | Felszakadásgátló betétlap
(10) | Reteszelőkapocs
(11) | Rögzítőgomb tetszőleges (vízszintes) gérszögek beállításához
(12) | A (vízszintes) sarokillesztési szög beállítókarja
(13) | Rögzítőfogantyú tetszőleges (függőleges) sarokillesztési szögek beállításához
(14) | Standard gérszögjelző bevágások (vízszintes)
(15) | Fogóvájatok
(16) | Belső hatlapos kulcs (6 mm/4 mm)
(17) | Belső hatlapos csavarkulcs (2 mm)
(18) | Csavaros szorító
(19) | Csúszógörgő
(20) | A jobb sarkalószög tartomány szögkijelzője (0° – 47°) (függőleges)
(21) | Forgácsterelőlap
(22) | Forgácskidobó
(23) | Elszívóadapter
(24) | A csúszó mechanizmus rögzítőkarja
(25) | Lézerre figyelmeztető tábla
(26) | Lézer védősapka
(27) | Siklókar
(28) | A mélységütköző szabályozócsavarja
(29) | Mélységütköző
(30) | Szállításbiztosítás
(31) | Gérszögskála (függőleges)
(32) | A bal sarkalószög tartomány szögkijelzője (47° – 0°) (függőleges)
(33) | Beállítógomb a 22,5°-os sarkalószöghöz (függőleges)
(34) | Hosszirányú ütköző reteszelő csavar
(35) | Hosszanti ütköző
(36) | A (vízszintes) gérszög skálája
(37) | Fűrészasztal
(38) | Forgatógomb a sarkalószög-tartomány (függőleges) beállítására
(39) | Fűrészlap
(40) | Lézersugár kilépő nyílása
(41) | Az elforgatható védőburkolat rudazat reteszelőcsavarja
(42) | A lengő védőburkolat rudazata
(43) | Első rögzítőcsavar (fedőlemez/elforgatható védőburkolat)
(44) | Hátsó rögzítőcsavar (fedőlemez/elforgatható védőburkolat)
(45) | Fedőlap
(46) | Tengelyreteszelés
(47) | Belső hatlapos csavar a fűrészlaprögzítés számára
(48) | Befogókarima
(49) | Belső rögzítőkarima
(50) | A fűrészasztal hosszabbító rögzítőkarja
(51) | Az állítható ütközősín reteszelőcsavarja
(52) | Csillapító
(53) | Csillapító állítócsavarok
(54) | Furatok a csavaros szorító számára
(55) | Szárnyascsavar
(56) | Menetes orsó
(57) | Gérszög kijelzője (vízszintes)
(58) | Be-/kikapcsoló
(59) | Lézer be-/kikapcsoló (a vágási vonal jelzéséhez)
(60) | Csavarok a felszakadásgátló betétlaphoz
(61) | A hosszanti ütköző szorítócsavarja
(62) | Csavar a lézer védősapka számára
(63) | Lézerpozicionáló állítócsavar (egysíkúság)
(64) | Rögzítőcsavar a lézer szerelőlapja számára
(65) | Rögzítőcsavar a lézer háza számára
(66) / (67) / (68) | Állítócsavarok a 0° alapbeállításhoz (függőleges sarkalószög)
(69) | Állítócsavar a 45° alapbeállításhoz (bal függőleges sarkalószög)
(70) | Állítócsavar a 45° alapbeállításhoz (jobb függőleges sarkalószög)
(71) | Állítócsavarok a sarkalószög skálához (vízszintes)
(72) | Szögmérő csavarja (vízszintes)
(73) | Állítócsavar a szorítófogantyú szorítóerejének beállítására tetszőleges sarkalószöghöz (függőleges)
(74) | Tépőzáras szalag