# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Rokturis
(2) | Ieslēdzēja/izslēdzēja ieslēgšanās bloķētāja taustiņš
(3) | Aizsargpārsegs
(4) | Kustīgais aizsargpārsegs
(5) | Pārbīdāmā vadotne
(6) | Vadotne
(7) | Zāģēšanas galda pagarinātājs
(8) | Stiprinājuma urbumi
(9) | Asmens aptverplāksne
(10) | Fiksējošais aizspiednis
(11) | Rokturis brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(12) | Zāģēšanas leņķa regulēšanas (horizontālā) svira
(13) | Rokturis brīvi izvēlēta vertikālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(14) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) standarta vērtību ierobes
(15) | Satveršanas padziļinājumi
(16) | Sešstūra stieņatslēga (6 mm/4 mm)
(17) | Sešstūra stieņatslēga (2 mm)
(18) | Skrūvspīles
(19) | Slīdrullītis
(20) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītājs labējam leņķa vērtību diapazonam (no 0° līdz 47°)
(21) | Skaidu novirzītājs
(22) | Skaidu izvadīšanas īscaurule
(23) | Nosūkšanas adapters
(24) | Svira slīdrokas mehānisma fiksēšanai
(25) | Lāzera brīdinājuma uzlīme
(26) | Lāzera aizsargvāciņš
(27) | Slīdroka
(28) | Dziļuma ierobežotāja regulēšanas skrūve
(29) | Dziļuma ierobežotājs
(30) | Transportēšanas aizsardzība
(31) | Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
(32) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītājs kreisajam leņķa vērtību diapazonam (no 47° līdz 0°)
(33) | Poga vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 22,5° iestatīšanai
(34) | Garuma atdures fiksēšanas skrūve
(35) | Garuma atdure
(36) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) skala
(37) | Zāģēšanas galds
(38) | Rokturis vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību diapazona iestatīšanai
(39) | Zāģa asmens
(40) | Lāzera stara izvadlūka
(41) | Skrūve kustīgā aizsargpārsega turētājstieņa fiksēšanai
(42) | Kustīgā aizsargpārsega turētājstienis
(43) | Priekšējā stiprinošā skrūve (nosegplāksne/kustīgais aizsargpārsegs)
(44) | Aizmugurējā stiprinošā skrūve (nosegplāksne/kustīgais aizsargpārsegs)
(45) | Nosegplāksne
(46) | Darbvārpstas fiksators
(47) | Zāģa asmens stiprināšanas sešstūra ligzdskrūve
(48) | Piespiedējpaplāksne
(49) | Iekšējais piespiedējatloks
(50) | Zāģēšanas galda pagarinātāja fiksēšanas svira
(51) | Pārbīdāmās vadotnes fiksēšanas skrūve
(52) | Slāpētājs
(53) | Slāpēšanai paredzētas regulēšanas skrūves
(54) | Skrūvspīlēm paredzētie urbumi
(55) | Spārnskrūve
(56) | Vītņstienis
(57) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) rādītājs
(58) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(59) | Lāzera ieslēdzējs/izslēdzējs (zāģējuma līnijas iezīmēšanai)
(60) | Asmens aptverplāksnes skrūves
(61) | Garuma atdures piespiedējskrūve
(62) | Skrūve lāzera aizsargvāka stiprināšanai
(63) | Skrūve lāzera stāvokļa regulēšanai (pietuvinājums)
(64) | Skrūve lāzera bloka montāžas plāksnes stiprināšanai
(65) | Skrūve lāzera bloka korpusa stiprināšanai
(66) / (67) / (68) | Skrūves vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 0° iestatīšanai (vertikālais zāģēšanas leņķis)
(69) | Skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 45° iestatīšanai (kreisais vertikālais zāģēšanas leņķis)
(70) | Skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 45° iestatīšanai (labējais vertikālais zāģēšanas leņķis)
(71) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) skalas regulēšanas skrūves
(72) | Leņķa rādītāja (horizontāli) skrūve
(73) | Skrūve brīvi izvēlēta vertikālā zāģēšanas leņķa fiksējošā roktura piespiedējspēka regulēšanai
(74) | Līplente