# Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

Napomena: Za ispitivanje funkcije lasera električni alat mora biti priključen na električno napajanje.

- Tijekom namještanja lasera (npr. kod pomicanja kraka alata) nikada ne pritišćite prekidač za uključivanje/isključivanje. Nehotično pokretanje električnog alata može rezultirati ozljedama.

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (37) sve do zareza (14) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera (vidjeti sliku T1)

- Ucrtajte ravnu liniju rezanja na izratku.
- Polako vodite klizni krak (27) s ručkom (1) prema dolje.
- Izravnajte izradak tako da se zupci lista pile podudaraju s linijom rezanja.
- Izradak čvrsto držite u ovom položaju i klizni krak ponovno pomičite polako prema gore.
- Čvrsto stegnite izradak.
- Laserske zrake uključite prekidačem (59).

Laserske zrake moraju se po čitavoj dužini lijevo ili desno nalaziti na istom razmaku od označene linije rezanja na izratku i kada se klizni krak pomiče prema dolje.

### Skidanje kape za zaštitu od lasera (vidjeti sliku T2)

- Otpustite dva vijka (62) kape za zaštitu od lasera (26) šesterokutnim ključem (4 mm) (16).
  Napomena: Kako bi se dosegao prednji vijak kape za zaštitu od lasera, klizni krak morate malo zakrenuti prema dolje sve dok se šesterokutni ključ ne može utaknuti kroz proreze njišućeg štitnika.

### Namještanje podudarnosti (vidjeti sliku T3)

- Skinite kapu za zaštitu od lasera (26).

1. Namještanje desne laserske zrake:

- Okrećite stražnji vijak za namještanje (63) šesterokutnim ključem (17) sve dok desna laserska zraka po čitavoj dužini ne bude paralelna s označenom linijom rezanja na izratku.
  Pritom se pomiče i lijeva laserska zraka.

Jednim okretom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, laserska zraka se pomiče s lijeva na desno, a jednim okretom u smjeru kazaljke na satu, laserska zraka se pomiče s desna na lijevo.

2. Namještanje lijeve laserske zrake:

- Okrećite prednji vijak za namještanje (63) šesterokutnim ključem (17) sve dok lijeva laserska zraka ne bude na istom razmaku od označene linije rezanja na izratku kao i desna laserska zraka.

Jednim okretom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, laserska zraka se pomiče s lijeva na desno, a jednim okretom u smjeru kazaljke na satu, laserska zraka se pomiče s desna na lijevo.

- Ponovno pričvrstite kapu za zaštitu od lasera (26).

### Namještanje paralelnosti (vidjeti sliku T4)

- Skinite kapu za zaštitu od lasera (26).
- Otpustite vijak za pričvršćivanje (64) (za cca. 1–2 okretaja) šesterokutnim ključem (17). Nemojte odvrnuti vijak do kraja.
- Pomičite montažnu ploču lasera udesno ili ulijevo sve dok laserske zrake po čitavoj dužini ne budu paralelne s označenom linijom rezanja na izratku.
- Montažnu ploču lasera držite u ovom položaju i ponovno stegnite vijak za pričvršćivanje (64).
- Nakon namještanja ponovno provjerite podudarnost s linijom rezanja. Eventualno izravnajte laserske zrake vijcima za namještanje (63).
- Ponovno pričvrstite kapu za zaštitu od lasera (26).

### Namještanje bočnog odstupanja kod pomicanja kliznog kraka (vidjeti sliku T5)

- Skinite kapu za zaštitu od lasera (26).
- Otpustite oba vijka za pričvršćivanje (65) (za cca. 1–2 okretaja) šesterokutnim ključem (17).
  Nemojte odvrnuti vijke do kraja.
- Pomičite kućište lasera udesno ili ulijevo sve dok laserske zrake kod gibanja kliznog kraka prema dolje više ne odstupaju bočno.
- Nakon namještanja ponovno provjerite podudarnost s linijom rezanja. Eventualno izravnajte laserske zrake vijcima za namještanje (63).
- Kućište lasera držite u ovom položaju i ponovno stegnite vijke za pričvršćivanje (65).
- Ponovno pričvrstite kapu za zaštitu od lasera (26).

##

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (37) sve do zareza (14) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera (vidjeti sliku U1)

- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na stol za piljenje (37).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku U2)

- Otpustite steznu ručku (13).
- Otpustite oba vijka za namještanje (66) (najmanje 1 okretaj) nasadnim ključem (10 mm).
- Otpustite vijak za namještanje (68) (za cca. 3 okretaja) šesterokutnim ključem (4 mm) (16).
- Vijak za namještanje (67) uvrnite ili odvrnite šesterokutnim ključem (4 mm) (16) toliko dok se krak kutomjera po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite steznu ručku (13). Nakon toga najprije stegnite vijak za namještanje (68) i ponovno stegnite vijke za namještanje (66).

Ako pokazivači kuta (32) i (20) nakon namještanja nisu u liniji s oznakom 0° na skali (31), vijke za pričvršćivanje pokazivača kuta opustite križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (37) sve do zareza (14) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Lijevu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van.
- Otpustite steznu ručku (13) i zakrenite klizni krak na ručki (1) do graničnika ulijevo (45°).

### Provjera (vidjeti sliku V1)

- Namjestite kutomjer na 45° i stavite ga na stol za piljenje (37).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku V2)

- Vijak za namještanje (69) uvrnite ili odvrnite viličastim ključem (8 mm) toliko dok se krak kutomjera po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite steznu ručku (13).

Ako pokazivači kuta (32) i (20) nakon namještanja nisu u liniji s oznakom 45° na skali (31), najprije provjerite još jednom namještanje 0° za vertikalni kut kosog rezanja i pokazivač kuta. Zatim ponovite namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja 45°.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (37) sve do zareza (14) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Desnu podesivu graničnu vodilicu (5) izvucite skroz prema van.
- Otpustite steznu ručku (13).

Nagnite klizni krak na ručki (1) iz položaja 0° lagano ulijevo i okrećite okretni gumb (38) sve dok se ne pokaže desno područje vertikalnog kuta kosog rezanja. |

- Zakrenite klizni krak na ručki (1) do graničnika udesno (45°).

### Provjera (vidjeti sliku W1)

- Namjestite kutomjer na 135° i stavite ga na stol za piljenje (37).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku W2)

- Vijak za namještanje (70) uvrnite ili odvrnite viličastim ključem (8 mm) toliko dok se krak kutomjera po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite steznu ručku (13).

Ako pokazivači kuta (32) i (20) nakon namještanja nisu u liniji s oznakom 45° na skali (31), najprije provjerite još jednom namještanje 0° za vertikalni kut kosog rezanja i pokazivač kuta. Zatim ponovite namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja 45°.

##

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje (37) sve do zareza (14) za 0°. Poluga (12) se mora osjetno uglaviti u zarez.

### Provjera (vidjeti sliku X1)

- Namjestite kutomjer na 90° i položite ga između granične vodilice (6) i lista pile (39) na stol za piljenje (37).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (39) po čitavoj dužini.

### Namještanje (vidjeti sliku X2)

- Otpustite sva četiri vijka za namještanje (71) šesterokutnim ključem (4 mm) (16) i okrećite stol za piljenje (37) zajedno sa skalom (36) sve dok se krak kutomjera po čitavoj dužini ne poklopi s listom pile.
- Ponovno stegnite vijke.

Ako pokazivač kuta (57) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali (36), onda pomoću križnog odvijača otpustite vijak (72) i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.

##

Stezna sila stezne ručke (13) može se naknadno namjestiti.

### Provjera

- Stezna sila stezne ručke mora sigurno držati položaj kliznog kraka kod svakog proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja.

### Namještanje

- Otpustite steznu ručku (13).
- Za smanjenje stezne sile vijak za namještanje (73) okrećite nasadnim ključem (17 mm) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ili za povećanje stezne sile ovaj vijak okrećite u smjeru kazaljke na satu.
- Namjestite vertikalni kut kosog rezanja, ponovno stegnite steznu ručku (13) i provjerite je li postignuta željena stezna sila.