# تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.
برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید.

تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

##

نکته: جهت آزمایش عملکرد لیزر بایستی ابزار برقی به برق وصل باشد.

- هرگز کلید روشن/خاموش را هنگام تنظیم لیزر (مثلاً هنگام حرکت دادن بازوی ابزار)، فعال نکنید. روشن شدن ناخواسته ابزار برقی می تواند باعث ایجاد جراحت گردد.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (37) را تا شیار (14) ‎0° بچرخانید. اهرم (12) باید کاملاً بطور محسوس در داخل شیار قرار بگیرد.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر T1)

- یک خط برش مستقیم روی یک قطعه کار رسم کنید.
- بازوی ابزار(27) را با دسته (1) آهسته به پایین برانید.
- قطعه کار را طوری تنظیم کنید که دندانه های تیغه اره با خط برش در یک امتداد قرار بگیرند.
- قطعه کار را در این حالت محکم نگهدارید و بازوی محرک را آهسته به بالا برانید.
- قطعه کار را بطور محکم مهار کنید.
- بدین منظور پرتوی لیزر را همراه با کلید (59) روشن کنید.

اشعه های لیزر باید روی کل طول در چپ و راست در همان فاصله از خط برش معین شده روی قطعه کار باشند حتی وقتی بازوی محرک به پایین رانده شود.

### برداشتن درپوش محافظ لیزر (رجوع کنید به تصویر T2)

- هر دو پیچ (62) درپوش محافظ لیزر (26) را با آچار آلن (4 میلیمتر) (16) بازکنید.
  نکته: برای رسیدن به پیچ جلویی درپوش محافظ بایستی بازوی محرک را کمی به پایین برانید تا آچار آلن در شیار قاب محافظ پاندولی قرار بگیرد.

### نحوه تنظیم همسطحی (رجوع کنید به تصویرT3)

- درپوش محافظ لیزر(26) را بردارید.

1. تنظیم پرتو لیزر راست:

- پیچ تنظیم (63) را بوسیله ی آچار آلن (17) بچرخانید تا پرتوی لیزر راست در تمام مسیر با خط برش روی قطعه کار همسطح باشد.
  در این حین پرتو لیزر چپ هم تکان می خورد.

یک چرخش خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، پرتو لیزر را از چپ به راست حرکت می دهد، و یک چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت، پرتو لیزر را از راست به چپ حرکت می دهد.

2. تنظیم پرتو لیزر چپ:

- پیچ تنظیم (63) جلویی را با آچار آلن (17) بچرخانید تا پرتو لیزر چپ همان فاصله را تا خط برش علامت گذاری شده روی قطعه کار مانند لیزر راست داشته باشد.

یک چرخش خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، پرتو لیزر را از چپ به راست حرکت می دهد، و یک چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت، پرتو لیزر را از راست به چپ حرکت می دهد.

- درپوش محافظ لیزر (26) را ببندید.

### نحوه تنظیم موازی بودن (رجوع کنید به تصویرT4)

- درپوش محافظ لیزر(26) را بردارید.
- پیچ اتصال (64) را (حدود 1-2 چرخش) با آچار آلن (17) باز کنید. پیچ را بطور کامل باز نکنید.
- صفحه مونتاژ لیزر را به راست یا چپ برانید تا اشعه های لیزر روی کل طول، با خط برش معین شده روی قطعه کار موازی شود.
- صفحه مونتاژ لیزر را در این حالت نگهدارید و پیچ اتصال (64) را دوباره سفت کنید.
- بعد از تنظیم، دوباره همسح بودن آن با خط برش را کنترل کنید. در صورت لزوم اشعه های لیزر را با پیچهای تنظیم (63) دوباره بالانس کنید.
- درپوش محافظ لیزر (26) را ببندید.

### تنظیم انحراف جانبی هنگام حرکت دادن بازوی محرک (رجوع کنید به تصویر T5)

- درپوش محافظ لیزر(26) را بردارید.
- پیچ اتصال (65) را (حدود 1-2 چرخش) با آچار آلن (17) باز کنید.
  پیچها را کاملا بیرون نیاورید.
- بدنه لیزر را به چپ و راست برانید تا اشعه های لیزر هنگام حرکت به عقب بازوی محرک به دو طرف منحرف نشوند.
- بعد از تنظیم، دوباره همسح بودن آن با خط برش را کنترل کنید. در صورت لزوم اشعه های لیزر را با پیچهای تنظیم (63) دوباره بالانس کنید.
- صفحه مونتاژ لیزر را در این حالت نگهدارید و پیچ اتصال (65) را دوباره سفت کنید.
- درپوش محافظ لیزر (26) را ببندید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار بدهید.
- میز اره (37) را تا فرورفتگی (14) برای 0° بچرخانید. اهرم (12)باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر U1)

- یک زاویه ‌سنج را روی 90° تنظیم کنید و بر میز اره (37) قرار دهید.

پای زاویه سنج بایستی با تیغه اره (39) روی کل طول مسطح شود.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویرU2)

- اهرم نگهدارنده (13) را باز کنید.
- هر دو پیچ تنظیم (66) (دست کم 1 چرخش) را با یک آچار بکس (10 میلیمتر) باز کنید.
- پیچ تنظیم (68) را (حدود 3 چرخش) با آچار آلن ( 4 میلیمتر) (16) باز کنید.
- پیچ تنظیم (67) را با آچار آلن (4 میلیمتر) (16) آنقدر به درون و بیرون بچرخانید تا پای زاویه سنج با تیغه اره روی کل طول مسطح شود.
- اهرم مهار (13) را دوباره محکم بکشید. سپس پیچ تنظیم (68) و بعد پیچهای تنظیم (66) را دوباره سفت کنید.

چنانچه نشانگر زاویه(20)(32) پس از تنظیم در یک خط با علامت 0°-درجه‌بندی نیست، پیچ با یک پیچگوشتی چهارسو معمولی باز کنید و نشانگر زاویه (31) را در امتداد علامت 0° تنظیم کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (37) را تا فرورفتگی (14) برای 0° بچرخانید. اهرم (12) باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.
- ریل نگهدارنده ی قابل تنظیم چپ (5) را بطور کامل به طرف بیرون بکشید.
- دسته مهار(13) را باز کنید و بازوی محرک روی دسته (1) را تا انتها به چپ (45°) بچرخانید.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر V1)

- یک زاویه ‌سنج را روی 45° تنظیم کنید و بر میز اره (37) قرار دهید.

پای زاویه سنج بایستی با تیغه اره (39) روی کل طول مسطح شود.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویرV2)

- پیچ تنظیم (69) را با آچار تخت (8 میلیمتر) آنقدر به درون و بیرون بچرخانید تا پای زاویه سنج با تیغه اره روی کل طول مسطح شود.
- اهرم مهار (13) را دوباره محکم بکشید.

چنانچه نشانگر زاویه (32) و (20) پس از تنظیم با علامت زاویه 45 در درجه بندی (31) در یک خط قرار نگیرند، ابتدا تنظیم علامت زاویه 0 برای زاویه برش فارسی عمودی و نشانگرهای زاویه را یکبار دیگر کنترل کنید. سپس تنظیم زاویه برش فارسی عمودی 45°را تکرار کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (37) را تا فرورفتگی (14) برای 0° بچرخانید. اهرم (12) باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.
- ریل نگهدارنده ی قابل تنظیم راست (5) را کاملا به بیرون بکشید.
- اهرم نگهدارنده (13) را باز کنید.

بازوی محرک روی دسته (1) را از حالت 0° کمی به چپ برگردانید و دکمه چرخان (38) را بچرخانید تا محدوده زاویه برش فارسی عمودی دلخواه نشان داده شود. |

- بازوی محرک روی دسته (1) را تا انتها به راست (45°) بچرخانید.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر W1)

- یک زاویه ‌سنج را روی 135° تنظیم کنید و بر میز اره (37) قرار دهید.

پای زاویه سنج بایستی با تیغه اره (39) روی کل طول مسطح شود.

### نحوه تنظیم (رجوع کنید به تصویرW2)

- پیچ تنظیم (70) را با آچار تخت (8 میلیمتر) آنقدر به درون و بیرون بچرخانید تا پای زاویه سنج با تیغه اره روی کل طول مسطح شود.
- اهرم مهار (13) را دوباره محکم بکشید.

چنانچه نشانگر زاویه (32) و (20) پس از تنظیم با علامت زاویه 45 در درجه بندی (31) در یک خط قرار نگیرند، ابتدا تنظیم علامت زاویه 0 برای زاویه برش فارسی عمودی و نشانگرهای زاویه را یکبار دیگر کنترل کنید. سپس تنظیم زاویه برش فارسی عمودی 45°را تکرار کنید.

##

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- میز اره (37) را تا فرورفتگی (14) برای 0° بچرخانید. اهرم (12)باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.

### نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر X1)

- یک زاویه سنج را روی 90° تنظیم کنید و آن را بین ریل نگهدارنده (6) و تیغه اره (39) روی میز اره (37) قرار دهید.

پای زاویه سنج بایستی با تیغه اره (39) روی کل طول مسطح شود.

### تنظیم کردن (رجوع کنید به تصویر X2)

- تمامی چهار پیچ اتصال (71) را با آچار آلن (‎4 mm) (16) و میز اره (37) را همراه با درجه (36) بپیچانید تا ضلع گونیای تاشو با تیغه اره روی کل طول همسطح شود.
- پیچ‌ها را مجدداً محکم کنید.

چنانچه نشانگر زاویه (57) پس از تنظیم با علامت ‏0° درجه‌بندی (36) در یک خط نیست، پیچ (72) را با یک پیچگوشتی چهارسو باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت ‎0° تنظیم کنید.

##

نیروی نگهدارندگی اهرم مهار (13) را می‌توان بعدا هم تغییر داد.

### نحوه کنترل

- نیروی نگهدارندگی دسته مهار باید جای بازوی محرک را در هر زاویه برش فارسی عمودی ثابت نگهدارد.

### نحوه تنظیم

- اهرم نگهدارنده (13) را باز کنید.
- پیچ تنظیم (73) را با یک آچار بکس (17 میلیمتر) در خلاف جهت عقربه های ساعت جهت کاهش نیروی نگهدارندگی و جهت افزایش آن در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- یک زاویه برش فارسی را تنظیم کنید، دسته مهار (13) را دوباره سفت بکشید و کنترل کنید که نیروی نگهدارندگی بدست آمده است.