# Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje
| Klasa Potrošački laserski proizvod 1
| Svojim rukama se ne približavajte području pile dok električni alat radi. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.
| Nosite masku za zaštitu od prašine.
| Nosite zaštitne naočale.
| Nosite zaštitu za uši. Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.
| Područje opasnosti! Šake, prste i ruke držite dalje od ovog područja.
| Ne stavljajte prste između pomičnih dijelova kliznog kraka. Prsti bi se mogli prignječiti i teško ozlijediti.
| Pridržavajte se dimenzija lista pile (promjer lista pile D, promjer provrta d). Promjer provrta d mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ako je potrebna uporaba redukcijskih komada, pazite da dimenzije redukcijskog komada odgovaraju debljini lista pile i promjeru provrta lista pile kao i promjeru vretena alata. Po mogućnosti upotrebljavajte redukcijske komade isporučene s listom pile. Promjer lista pile D mora odgovarati onom navedenom na simbolu. Pogledajte također „Dimenzije za prikladne listove pile“ u poglavlju „Tehnički podaci“.
| Tijekom transporta električni alat držite samo na zato označenim mjestima (udubljenjima za držanje) ili na transportnoj ručki.
| Električni alat nikada ne nosite držeći ga za ručku kliznog kraka.
| Uključivanje lasera
| Otvorena stezna ručka: Mogu se namjestiti vertikalni kutovi kosog rezanja. Zatvorena stezna ručka: Održava se namješten vertikalni kut kosog rezanja kliznog kraka.
| Pokazuje pojedinačne korake za namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja. 1. Otpuštanje stezne ručke 2. Lagano zakretanje kliznog kraka ulijevo 3. Namještanje željenog područja vertikalnog kuta kosog rezanja na okretnom gumbu
| Namještanje područja vertikalnog kuta kosog rezanja na okretnom gumbu:
| Nagib lista pile ulijevo (45° do 0°)
| Nagib lista pile udesno (0° do 45°)
| Čitavo područje zakretanja kliznog kraka (–47° do +47°)