# Tehnični podatki

Žaga za rezanje panelnih plošč |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nazivna moč | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nazivna napetost | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvenca | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Omejitev zagonskega toka |  | ● | – | ● | ●
Vrsta laserja | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Razred laserja |  | 1 | 1 | 1 | 1
TežaA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Razred zaščite |  | / II | / II | / II | / II
Dimenzije primernih žaginih listov |
Premer žaginega lista D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Debelina osnovne plošče | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Najv. širina reza | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Premer izvrtine d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Dovoljene dimenzije obdelovanca glejte Dovoljene mere obdelovanca

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.