# Testere bıçağının değiştirilmesi (bkz. resim c1−c4)

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın. Testere bıçağına temas halinde yaralanma tehlikesi vardır.

Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.

Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen tanıtım değerlerine uygun, EN 847-1’e göre test edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş testere bıçaklarını kullanın.

Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçaklarını kullanın. Bu, testereleme işlemi esnasında testere bıçağı dişlerinin aşırı ısınmasını önler.

## Testere bıçağının sökülmesi

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Kilitleme vidasını (41) kol mekanizması (42) serbestçe aşağı asılabilecek ölçüde elle vidalayın.
- Tespit vidasını (43) (yakl. 2 tur çevirerek) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) gevşetin.
  Vidayı tam olarak sökmeyin.
- Tespit vidasını (44) (yakl. 6 tur çevirerek) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) gevşetin.
  Vidayı tam olarak sökmeyin.
- Kapağı (45) sabitleme vidasından (44) öne doğru çekerek çıkarın.
- Pandül koruma kapağını (4) arkaya getirin ve bu pozisyonda tutun.
- Kol mekanizmasını (42) bir delikten sabitleme vidasına (44) takın.
  Bu yolla pandül koruma kapağını açık durumda tutulur.
- İç altıgen vidayı (47) iç altıgen anahtarla ( mm) (16) çevirin ve mil kilidine (46) kavrama yapıncaya kadar basın.
- Mil kilidini (46) basılı tutun ve iç altıgen vidayı (47) saat hareketi yönünde çevirerek sökün (sol dişli!).
- Bağlama flanşını (48) çıkarın.
- Testere bıçağını (39) çıkarın.

## Testere bıçağının takılması

- Takma işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) koruyucu kapak üzerindeki ok yönü ile aynı olmasına dikkat edin!

Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.

- Yeni testere bıçağını iç bağlama flanşına (49) yerleştirin.

- Bağlama flanşını (48) ve iç altıgen vidayı (47) yerine yerleştirin. Mil kilidine (46) kavramaya yapıncaya kadar basın ve iç altıgen vidayı saat hareket yönünün tersine çevirerek sıkın.
- Kol mekanizmasını (42) sabitleme vidasından (44) gevşetin ve pandül hareketli koruyucu kapağı (4) tekrar aşağı indirin.
- Kapağı (45) tekrar sabitleme vidasının (44) altına sürün.
- Sabitleme vidalarını (44) ve (43) tekrar sıkın.
- Kol mekanizmasını (42) orijinal konumuna getirin ve kilitleme vidasını (41) tekrar elinizle sıkın.