# Montarea pieselor componente

- Dezambalaţi cu atenţie piesele din pachetul de livrare.
- Îndepărtaţi toate materialele de ambalare de pe scula electrică şi de pe accesoriile din pachetul de livrare.

## Montarea manetei de fixare (consultaţi imaginea a)

- Înşurubaţi maneta de fixare (11) în gaura corespunzătoare de deasupra pârghiei (12).

- Înainte de debitare, strângeţi întotdeauna ferm maneta de fixare(11). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.