# Spärra glidarmen

Glidarmens glidmekanism (27) kan låsas med spännspaken (24). Glidarmen kan ställas i två lägen:

- Glidarmen har skjutits bakåt mot stopp (för kapning)
- Glidarmen har dragits hela vägen fram (för kompakt transportläge)

## Glidarmens upplåsning (se bild B1)

Efter upplåsning av glidarmen (27) är hela glidmekanismen klar för drift.

- Tryck spännspaken (24) nedåt till stoppet.
- Spännspakens klämkil frilägger glidarmens båda undre leder.

## Glidarmens säkring (se bild B2)

Glidarmen har skjutits bakåt hela vägen:

- Skjut glidarmen (27) bakåt mot till stoppet.
- Glidarmens båda övre leder står nu upprätt och är stängda.
- Dra spännspaken (24) uppåt tills klämkilen ligger mellan glidarmens båda undre leder.
- Den fullständigt bakåt skjutna glidarmen (27) är nu låst.

Glidarmen har dragits framåt:

- Dra glidarmen (27) framåt till stoppet.
- Glidmekanismen är nu helt utkörd.
- Dra spännspaken (24) uppåt tills klämkilen ligger mellan glidarmens båda undre leder.
- Den fullständigt framåt skjutna glidarmen (27) är nu låst.