# Sahaus

##

- Työnnä sahausvarsi (27) taakse ääriasentoon ja lukitse se paikalleen.
  Varmista, että syvyydenrajoitin (29) on painettu kokonaan sisään. Sahausvartta liikutettaessa säätöruuvin (28) on mentävä aukon läpi syvyydenrajoitinta koskettamatta.
- Kiinnitä työkappale sen mittojen mukaan.
- Tarvittaessa säädä haluamasi jiirikulma (vaaka- ja/tai pystysuuntainen).
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Ohjaa sahausvartta (27) kahvan (1) avulla hitaasti alaspäin.
- Katkaise työkappale tasaisella nopeudella.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.
- Ohjaa sahausvarsi (27) hitaasti ylös.

##

- Pidä kahvasta kunnolla kiinni ennen käynnistämistä ja koko sahaustyön ajan. Sahaa hallitusti sahausvarren avulla. Sahausvarsi on erittäin kevytliikkeinen ja siksi hetkenkin tarkkaamattomuus saattaa johtaa vakaviin tapaturmiin.

- Avaa sahausvarren (27) lukitus.
  Tarkista koko liukumekanismin käyttövalmius sahausvarren (27) edestakaisella liikkeellä.
- Kiinnitä työkappale sen mittojen mukaan.
- Tarvittaessa säädä haluamasi jiirikulma (vaaka- ja/tai pystysuuntainen).
- Vedä sahausvartta (27) kahvan (1) avulla poispäin ohjainkiskosta (6), kunnes sahanterä on työkappaleen edessä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Ohjaa sahausvartta (27) kahvan (1) avulla hitaasti alaspäin.
- Paina tämän jälkeen sahausvartta (27) ohjainkiskon (6) suuntaan ja katkaise työkappale tasaisella nopeudella.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.
- Ohjaa sahausvarsi (27) hitaasti ylös.

##

Samanpituisten työkappaleiden helppoon sahaukseen voit käyttää pituusohjainta (35) (lisätarvike).

Voit asentaa pituusohjaimen sahapöydän pidennyksen (7) molemmille puolille.

- Avaa lukitusruuvi (34) ja käännä pituusohjain (35) kiristysruuvin (61) yli.
- Kiristä lukitusruuvi (34).
- Säädä sahapöydän pidennys (7) halutun pituiseksi.

##

Syvyydenrajoitin täytyy siirtää, jos tahdot sahata uran tai käyttää välikeohjainta.

- Käännä syvyydenrajoitinta (29) ulospäin.
- Käännä sahausvarsi (27) kahvan (1) avulla haluamaasi asentoon.
- Kierrä säätöruuvia (28), kunnes ruuvin pää koskettaa syvyydenrajoitinta (29).
- Ohjaa sahausvarsi (27) hitaasti ylös.

##

Kun sahaat kaarevia tai pyöreitä työkappaleita, niiden paikaltaan siirtyminen on estettävä erityisen huolellisesti.Sahauslinjan kohdalla ei saa olla rakoa työkappaleen, ohjainkiskon ja sahapöydän välillä.

Tarvittaessa on valmistettava tehtävään räätälöityjä pidikkeitä.