# Cięcie

##

- Przesunąć głowicę (27) całkowicie do tyłu i zabezpieczyć ją w tej pozycji.
  Upewnić się, że ogranicznik głębokości (29) wsunięty jest całkowicie do środka, a śruba regulacyjna (28) przechodzi podczas ruchu głowicy przez otwór, nie dotykając przy tym ogranicznika głębokości.
- Unieruchomić obrabiany element, uwzględniając jego wymiary.
- W razie potrzeby ustawić żądany kąt cięcia (w poziomie i/lub w pionie).
- Włączyć elektronarzędzie.
- Przesunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), powoli do dołu.
- Przeciąć obrabiany element z równomiernym posuwem.
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.
- Powoli przesunąć głowicę (27) do góry.

##

- Rękojeść należy mocno przytrzymywać zarówno tuż przed włączeniem, jak i podczas całego procesu obróbki. Podczas cięcia należy wykonywać kontrolowany ruch głowicą. Ze względu na wyjątkową łatwość prowadzenia głowicy nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

- Zwolnić blokadę głowicy (27).
  Poprzez wysunięcie i wsunięcie głowicy (27) skontrolować prawidłowe działanie mechanizmu przesuwu.
- Unieruchomić obrabiany element, uwzględniając jego wymiary.
- W razie potrzeby ustawić żądany kąt cięcia (w poziomie i/lub w pionie).
- Odsunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść, (1) od szyny oporowej (6), tak daleko aby tarcza znalazła się przed obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Przesunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1) powoli do dołu.
- Docisnąć głowicę (27) w kierunku szyny oporowej (6) i przeciąć element z równomiernym posuwem.
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.
- Powoli przesunąć głowicę (27) do góry.

##

W celu łatwiejszego cięcia elementów jednakowej długości można posłużyć się ogranicznikiem długości (35) (osprzęt).

Ogranicznik długości można zamontować po obu stronach przedłużki stołu pilarskiego (7).

- Odkręcić śrubę blokującą (34) i rozłożyć ogranicznik długości (35) nad śrubą zaciskową ogranicznika długości (61).
- Ponownie dokręcić śrubę blokującą (34).
- Ustawić żądaną długość przedłużki stołu pilarskiego (7).

##

Do cięcia rowków lub do pracy przy użyciu ogranicznika dystansowego należy przestawić ogranicznik głębokości.

- Odchylić ogranicznik głębokości (29) na zewnątrz.
- Przesunąć głowicę (27), trzymając ją za rękojeść (1), w żądaną pozycję.
- Obrócić śrubę regulacyjną (28), aż końcówka śruby dotknie ogranicznika głębokości (29).
- Powoli przesunąć głowicę (27) do góry.

##

Podczas cięcia wygiętych lub okrągłych przed‌miotów należy je szczególnie starannie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Na linii cięcia nie może powstać szczelina między obrabianym elementem, szyną oporową i stołem pilarskim.

W razie potrzeby należy wykonać specjalne uchwyty.