# Verifique e realize os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

Nota: Para testar a função do laser é necessário que a ferramenta elétrica esteja conectada à alimentação elétrica.

- Jamais acionar o interruptor de ligar/desligar durante o ajuste do laser (p. ex. ao movimentar o braço da ferramenta). Um arranque involuntário da ferramenta elétrica pode causar ferimentos.

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (37) até ao entalhe (14) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar (ver figura T1)

- Desenhe uma linha de corte sobre a peça a ser trabalhada.
- Conduza o braço de deslize (27) com o punho (1) lentamente para baixo.
- Posicione a peça a ser trabalhada, de modo que os dentes do disco de serra estejam alinhados à linha de corte.
- Mantenha a peça a ser trabalhada nesta posição e volte a conduzir o braço de deslize lentamente para cima.
- Fixe a peça a ser trabalhada.
- Ligue os raios laser com o interruptor (59).

Os raios laser devem estar ao longo de todo o comprimento, à esquerda e à direita, à mesma distância da linha de corte marcada sobre a peça a ser trabalhada, mesmo quando o braço de deslize é movimentado para baixo.

### Retirar a capa de proteção contra laser (ver figura T2)

- Solte os dois parafusos (62) da capa de proteção contra laser (26) com a chave sextavada interior (4 mm) (16).
  Nota: Para alcançar o parafuso dianteiro da capa de proteção contra laser tem de deslocar o braço de deslize um pouco para baixo, até a chave sextavada interior poder ser introduzida pelas ranhuras da cobertura de proteção pendular.

### Ajustar o alinhamento (ver figura T3)

- Retire a capa de proteção contra laser (26).

1. Ajustar o raio laser direito:

- Rode o parafuso de ajuste traseiro (63) com a chave sextavada interior (17) até o raio laser direito ficar nivelado em todo o comprimento com a linha de corte marcada na peça a ser trabalhada.
  O raio laser esquerdo move-se juntamente.

Uma rotação no sentido contrário dos ponteiros do relógio, movimenta o raio laser da esquerda para a direita, uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio movimenta o raio laser da direita para a esquerda.

2. Ajustar o raio laser esquerdo:

- Rode o parafuso de ajuste dianteiro (63) com a chave sextavada interior (17) até o raios laser esquerdo apresentar a mesma distância que o raio laser direito relativamente à linha de corte assinalada na peça.

Uma rotação no sentido contrário dos ponteiros do relógio, movimenta o raio laser da esquerda para a direita, uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio movimenta o raio laser da direita para a esquerda.

- Fixe novamente a capa de proteção contra laser (26).

### Ajustar o paralelismo (ver figura T4)

- Retire a capa de proteção contra laser (26).
- Solte o parafuso de fixação (64) (aprox. 1–2 voltas) com a chave sextavada interior (17). Não desenrosque completamente o parafuso.
- Desloque a placa de montagem do laser para a direita ou para a esquerda, até os raios laser estarem paralelos ao longo de todo o comprimento da linha de corte marcada sobre a peça a ser trabalhada.
- Mantenha a placa de montagem do laser nesta posição volte a apertar o parafuso de fixação (64).
- Verifique novamente o alinhamento em relação à linha de corte após o ajuste. Se necessário, alinhe novamente os raios laser com os parafusos de ajuste (63).
- Fixe novamente a capa de proteção contra laser (26).

### Ajustar o desvio lateral ao movimentar o braço de deslize (ver figura T5)

- Retire a capa de proteção contra laser (26).
- Solte os dois parafusos de fixação (65) (aprox. 1–2 voltas) com a chave sextavada interior (17).
  Não desenrosque completamente os parafusos.
- Desloque a carcaça do laser, para a direita ou para a esquerda, até os raios laser deixarem de divergir lateralmente ao movimentar o braço de deslize para cima.
- Verifique novamente o alinhamento em relação à linha de corte após o ajuste. Se necessário, alinhe novamente os raios laser com os parafusos de ajuste (63).
- Mantenha a carcaça do laser nesta posição e volte a apertar os parafuso de fixação (65).
- Fixe novamente a capa de proteção contra laser (26).

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte.
- Rode a mesa de serrar (37) até ao entalhe (14) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar (ver figura U1)

- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o sobre a mesa de serrar (37).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura U2)

- Solte o punho de aperto (13).
- Solte os dois parafusos de ajuste (66) (pelo menos 1 volta) com uma chave de caixa (10 mm).
- Solte o parafuso de ajuste (68) (aprox. 3 voltas) com a chave sextavada interior (4 mm) (16).
- Enrosque ou desenrosque o parafuso de ajuste (67) com a chave sextavada interior (4 mm) (16) até o lado do calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra.
- Aperte novamente o punho de aperto (13). A seguir, aperte novamente primeiro o parafuso de ajuste (68) e depois os parafusos de ajuste (66).

Se os indicadores de ângulo (32) e (20) após o ajuste não estiverem alinhados com as marcas de 0° da escala (31), solte os parafuso de fixação dos indicadores de ângulo com uma chave de fenda em cruz e alinhe-os ao longo das marcas de 0°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (37) até ao entalhe (14) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Puxe o carril limitador ajustável esquerdo (5) completamente para fora.
- Solte o punho de aperto (13) e rode o braço de deslize no punho (1) completamente para a esquerda (45°).

### Verificar (ver figura V1)

- Ajuste o calibre angular para 45° e coloque-o sobre a mesa de serrar (37).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura V2)

- Enrosque ou desenrosque o parafuso de ajuste (69) com uma chave de bocas (8 mm) até o lado do calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra.
- Aperte novamente o punho de aperto (13).

Se os indicadores de ângulo (32) e (20) após o ajuste não estiverem alinhados com as marcas de 45° da escala (31), verifique primeiro novamente o ajuste de 0° para o ângulo de meia-esquadria vertical e o indicador de ângulo. De seguida, repita o ajuste do ângulo de meia-esquadria vertical de 45°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (37) até ao entalhe (14) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.
- Puxe o carril limitador ajustável direito (5) totalmente para fora.
- Solte o punho de aperto (13).

Incline o braço de deslize no punho (1) ligeiramente para a esquerda, para fora da posição dos 0°, e rode o manípulo rotativo (38) até que seja indicada a faixa de ângulo de meia-esquadria à direita vertical. |

- Rode o braço de deslize no punho (1) completamente para a direita (45°).

### Verificar (ver figura W1)

- Ajuste o calibre angular para 135° e coloque-o sobre a mesa de serrar (37).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura W2)

- Enrosque ou desenrosque o parafuso de ajuste (70) com uma chave de bocas (8 mm) até o lado do calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra.
- Aperte novamente o punho de aperto (13).

Se os indicadores de ângulo (32) e (20) após o ajuste não estiverem alinhados com as marcas de 45° da escala (31), verifique primeiro novamente o ajuste de 0° para o ângulo de meia-esquadria vertical e o indicador de ângulo. De seguida, repita o ajuste do ângulo de meia-esquadria vertical de 45°.

##

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Rode a mesa de serrar (37) até ao entalhe (14) para 0°. A alavanca (12) tem de engatar percetivelmente no entalhe.

### Verificar (ver figura X1)

- Ajuste um calibre angular para 90° e coloque-o entre o carril limitador (6) e o disco de serra (39) na mesa de serrar (37).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (39).

### Ajustar (ver figura X2)

- Solte os quatro parafusos de ajuste (71) com a chave sextavada interior (4 mm) (16) e rode a mesa de serrar (37) juntamente com a escala (36) até o lado do calibre angular ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra.
- Reaperte os parafusos.

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (57) não estiver alinhado com a marca de 0° da escala (36), solte o parafuso (72) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

##

A força de aperto do punho de aperto (13) pode ser reajustada.

### Verificar

- A força de aperto do punho de aperto deve ser capaz de manter a posição do braço de deslize em qualquer ângulo de meia-esquadria vertical.

### Ajustar

- Solte o punho de aperto (13).
- Rode o parafuso de ajuste (73) com uma chave de caixa (17 mm) para a esquerda, para reduzir a força de aperto ou rode-o para a direita, para aumentar a força de aperto.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical, volte a apertar o punho de aperto (13) e verifique se foi alcançada a força de aperto desejada.