# Transportsicherung (siehe Bild A)

Die Transportsicherung (30) ermöglicht Ihnen eine leichtere Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu verschiedenen Einsatzorten.

## Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Drücken Sie den Gleitarm (27) am Handgriff (1) etwas nach unten, um die Transportsicherung (30) zu entlasten.
- Ziehen Sie die Transportsicherung (30) ganz nach außen.
- Führen Sie den Gleitarm (27) langsam nach oben.

## Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Schieben Sie den Gleitarm (27) ganz nach hinten und sichern Sie ihn in dieser Position.
- Führen Sie den Gleitarm so weit nach unten, bis sich die Transportsicherung (30) ganz nach innen drücken lässt.

Weitere Hinweise: siehe Transport (siehe Bild Z)