# Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elektromos kéziszerszámának hasz‌nálata során. Jegyezze meg ezeket a szimbó‌lu‌mo‌kat és jelentésüket. A szimbólumok helyes inter‌pre‌tálása segítségére lehet az elektromos kézi‌szer‌szám jobb és biztonságosabb használatában.

Szimbólumok és magyarázatuk
| 1. lézerosztály fogyasztói lézertermék
| Soha ne tegye be a kezét a fűrészelési területre, amíg az elektromos kéziszerszám működésben van. A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.
| Viseljen porvédő álarcot.
| Viseljen védőszemüveget.
| Viseljen fülvédőt. Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása a hallóképesség elvesztéséhez vezethet.
| Veszélyes terület! Amennyire lehetséges, tartsa távol a kezét, az ujjait és a karját ettől a területtől.
| Vigyázzon arra, hogy az ujjai ne kerüljenek a siklókar mozgó részei közé. Ellenkező esetben az ujjai becsípődhetnek és komoly mértékben megsérülhetnek.
| Vegye figyelembe a fűrészlap méreteit (fűrészlap-átmérő D, furatátmérőd). A furat átmérőjének d játékmentesen kell illeszkednie a szerszámtengelyhez. Ha redukáló idomok alkalmazására van szükség, ügyeljen arra, hogy a redukáló idom méretei megfeleljenek a fűrészlapmag-vastagságnak, a fűrészlap furatátmérőjének és a szerszámtengely átmérőjének. Lehetőleg a fűrészlappal együtt szállított redukáló idomokat használja. A fűrészlap átmérőjének D meg kell felelnie a szimbólumon megadott értéknek. Lásd még „A megfelelő fűrészlapok méretei” a „Műszaki adatok” fejezetben.
| Az elektromos kéziszerszámot a szállításhoz csak ezeknél a megjelölt pontoknál (fogóvájatok) vagy a szállítófogantyúnál fogva fogja meg.
| Sohase hordja az elektromos kéziszerszámot a siklókar fogantyújánál fogva.
| A lézer bekapcsolása
| A szorító fogantyú szét van nyitva: A függőleges sarkalószöget be lehet állítani. A szorító fogantyú össze van zárva: A berendezés fenntartja a csúszókar beállított függőleges sarkalószögét.
| A függőleges sarkalószög beállításához szükséges lépéseket mutatja. 1. Oldja ki a szorítófogantyút 2. Hajtsa kissé balra a siklókart 3. Állítsa be a forgatógombbal kívánt függőleges sarkalószög tartományt
| A függőleges sarkalószög tartományok beállítása a forgatógombbal:
| A fűrészlap dőlésszöge balra (45° ... 0°)
| A fűrészlap dőlésszöge jobbra (0° ... 45°)
| A siklókar teljes elforgatási tartománya (–47° ... +47°)