# Paruošimas darbui

##

Ilgų ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Naudojant pjovimo stalo ilginamąsias dalis (7) galima padidinti pjovimo stalą kairėje arba dešinėje.

- Prispaudžiamąją svirtelę (50) palenkite į vidų.
- Pjovimo stalo ilginamąją dalį (7) traukite į išorę iki pageidaujamo ilgio (ne daugiau kaip 250 mm).
- Kad užfiksuotumėte stalo ilginamąją dalį, prispaudžiamąją svirtelę (50) vėl atlenkite į išorę.

##

Atlikdami įstrižus pjūvius horizontalioje ir/arba vertikalioje plokštumoje, priklausomai nuo pjūvio krypties, į išorę turite ištraukti arba visiškai nuimti kairįjį arba dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5).

Įstrižo pjūvio kampas ver‌ti‌ka‌lio‌je plokštumoje | Įstrižo pjūvio kampas horizontalioje plokštumoje |
--- | --- | ---
0°–47° (kairėje) | ≤ 44° (dešinėje/kairėje) | Atlaisvinkite fiksuojamąjį varžtą (51). Kiek galima į išorę ištraukite kairįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5).
0°–47° (kairėje) | ≥ 45° (dešinėje/kairėje) | Atlaisvinkite fiksuojamąjį varžtą (51). Kiek galima į išorę ištraukite kairįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5). Reguliuojamą atraminį bėgelį keldami aukštyn visai nuimkite. Išimkite fiksuojamąjį varžtą (51).
0°–47° (dešinėje) | ≤ 44° (dešinėje/kairėje) | Atlaisvinkite fiksuojamąjį varžtą (51). Kiek galima į išorę ištraukite dešinįjį reguliuojamą atraminį bėgelį (5). Reguliuojamą atraminį bėgelį keldami aukštyn visai nuimkite.
0°–47° (dešinėje) | ≥ 45° (dešinėje/kairėje)

##

Slankiojo sverto (27) slankusis mechanizmas gamykloje yra iš anksto nustatytas; pristatyto elektrinio įrankio slankusis mechanizmas juda be pasipriešinimo.

Slankiojo mechanizmo pasipriešinimą individualiai galite nustatyti amortizatoriumi (52):

didelis pasipriešinimas – kontroliuojami darbo judesiai;

nedidelis pasipriešinimas – greiti pjūviai.

- Šešiabriauniu raktu (4 mm) (16) atlaisvinkite abu reguliavimo varžtus (53), jei norite nustatyti mažesnį pasipriešinimą,
- arba
- tvirčiau užveržkite abu reguliavimo varžtus (53), jei norite nustatyti didesnį pasipriešinimą.

##

Kad užtikrintumėte optimalų darbo saugumą, ruošinį visada privalote gerai priveržti.
Neapdorokite ruošinių, kurie yra per maži, kad juos būtų galima gerai priveržti.

- Spauskite ruošinį į atraminius bėgelius (6) ir (5).
- Kartu teikiamą veržtuvą (18) įstatykite į specialią kiaurymę (54).
- Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą ir priderinkite veržtuvą prie ruošinio. Tvirtai užveržkite sparnuotąjį varžtą.
- Užveržkite srieginį strypą (56) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.

### Ruošinio atlaisvinimas

- Norėdami atlaisvinti veržtuvą, sukite srieginį strypą (56) prieš laikrodžio rodyklę.