# Tekniska data

Panelsåg |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominell ingångseffekt | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Märkspänning | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Tomgångsvarvtal | v/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Startströmsbegränsning |  | ● | – | ● | ●
Lasertyp | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laserklass |  | 1 | 1 | 1 | 1
ViktA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Skyddsklass |  | / II | / II | / II | / II
Mått för lämpliga sågklingor |
Sågbladsdiameter D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Klingans stomtjocklek | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Max. sågbredd | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Håldiameter d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Tillåtna mått på arbetsstycket se Tillåtna mått på arbetsstycket

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.