# Kuljetusvarmistin (katso kuva A)

Kuljetusvarmistin (30) helpottaa sähkötyökalun käsittelyä, kun kuljetat sitä käyttöpaikasta toiseen.

## Sähkötyökalun lukituksen vapautus (käyttöasento)

- Paina sahausvartta (27) hieman alaspäin kahvasta (1), jotta saat vapautettua kuljetusvarmistimen (30).
- Vedä kuljetusvarmistinta (30) ulospäin ääriasentoon.
- Ohjaa sahausvarsi (27) hitaasti ylös.

## Sähkötyökalun varmistus (kuljetusasento)

- Työnnä sahausvarsi (27) taakse ääriasentoon ja lukitse se paikalleen.
- Ohjaa sahausvartta alaspäin, kunnes saat painettua kuljetusvarmistimen (30) kokonaan sisään.

Lisäohjeita: katso Kuljetus (katso kuva Z)