# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

- Aby ste elektrické náradie zapli, posuňte najprv blokovanie zapínania (2) do stredu a potom stlačte vypínač (58) a podržte ho stlačený.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (58) nedá zaaretovať, ale musí zostať počas prevádzky stále stlačený.

##

- Na vypnutie uvoľnite vypínač (58).

##

Elektronické obmedzenie rozbehového prúdu obmedzuje výkon pri zapnutí elektrického náradia a umožňuje jeho prevádzku pri istení s hodnotou 16 A.

Upozornenie: Ak sa elektrické náradie ihneď po zapnutí rozbehne s plnými otáčkami, došlo k výpadku obmedzenia rozbehového prúdu a ochrany pred opätovným spustením. Na vykonanie opravy treba elektrické náradie obratom zaslať do autorizovanej servisnej opravovne.