# Symboly

Následující symboly mohou mít význam při používání vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam
| Třída 1 Spotřebitelský laserový produkt
| Nedávejte ruce do oblasti řezání, když elektrické nářadí běží. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.
| Noste ochrannou masku proti prachu.
| Noste ochranné brýle.
| Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
| Nebezpečná oblast! Mějte ruce, prsty nebo paže co možná nejdále od této oblasti.
| Nedávejte prsty mezi pohyblivé díly kluzného ramena. Může dojít k uskřípnutí a vážnému poranění prstů.
| Dodržujte rozměry pilového kotouče (průměr pilového kotouče D, průměr otvoru d). Průměr otvoru d musí bez vůle pasovat na vřeteno nářadí. Pokud je nutné použít redukce, dbejte na to, aby rozměry redukce odpovídaly tloušťce těla kotouče a průměru otvoru pilového kotouče a dále průměru vřetena nářadí. Pokud možno používejte redukce, které jsou součástí dodávky pilového kotouče. Průměr pilového kotouče D musí souhlasit s údajem na symbolu. Viz také „Rozměry pro vhodné pilové kotouče“ v kapitole „Technické údaje“.
| Pro přenášení uchopte elektrické nářadí pouze na takto označených místech (prohlubních pro uchopení) nebo za přepravní držadlo.
| Elektrické nářadí nikdy nenoste za rukojeť kluzného ramena.
| Zapnutí laseru
| Upínací páčka otevřená: Lze nastavit vertikální úhly sklonu. Upínací páčka uzavřená: Nastavený vertikální úhel sklonu bude zajištěn.
| Ukazuje jednotlivé kroky pro nastavení vertikálního pokosového úhlu. 1. Povolte zajišťovací páčku. 2. Otočte kluzné rameno mírně doleva. 3. Pomocí otočného knoflíku nastavte požadovaný rozsah vertikálního pokosového úhlu.
| Nastavení rozsahu vertikálního pokosového úhlu pomocí otočného knoflíku:
| Náklon pilového kotouče doleva (45° až 0°)
| Náklon pilového kotouče doprava (0° až 45°)
| Celkový rozsah natočení kluzného ramena (−47° až +47°)