# Savning

##

- Skub glidearmen (27) helt bagud, og sørg for at sikre den i denne position.
  Sørg for, at dybdeanslaget (29) er trykket helt ind, og at justeringsskruen (28) ved bevægelse af glidearmen passer gennem udsparingen uden at berøre dybdeanslaget.
- Spænd emnet fast, så det passer til målene.
- Indstil de ønskede geringsvinkler efter behov (vandret og/eller lodret).
- Tænd el-værktøjet.
- Før glidearmen (27) langsomt ned med håndgrebet (1).
- Sav emnet igennem med jævn fremføring.
- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.
- Før glidearmen (27) langsomt opad.

##

- Hold godt fast i håndgrebet, når værktøjet tændes og under hele savearbejdet. Gennemfør en kontrolleret bevægelse med glidearmen under savearbejdet. Få sekunders uopmærksomhed kan føre til alvorlige personskader på grund af den ekstremt lette glidearm.

- Sørg for at afsikre glidearmen (27).
  Kontrollér, at hele glidemekanismen kan bruges ved at trække glidearmen ud og tilbage (27).
- Spænd emnet fast, så det passer til målene.
- Indstil de ønskede geringsvinkler efter behov (vandret og/eller lodret).
- Træk glidearmen (27) så langt væk fra anslagsskinnen (6) vha. håndgrebet (1), at savklingen befinder sig foran emnet.
- Tænd el-værktøjet.
- Før glidearmen (27) langsomt ned med håndgrebet (1).
- Tryk nu glidearmen (27) hen imod anslagsskinnen (6), og sav emnet igennem med jævn fremføring.
- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.
- Før glidearmen (27) langsomt opad.

##

For lettere at kunne save lange, lige emner kan du benytte længdeanslaget (35) (tilbehør).

Du kan montere længdeanslaget på begge sider af savbordsforlængelsen (7).

- Løsn låseskruen (34), og vip længdeanslaget (35) hen over klemskruen (61).
- Spænd låseskruen (34) igen.
- Indstil savbordsforlængelsen (7) til den ønskede længde.

##

Dybdeanslaget skal justeres, hvis der skal saves en not eller bruges et afstandsanslag (f.eks.: Bosch).

- Sving dybdeanslaget (29) udad.
- Sving glidearmen (27) til den ønskede position ved hjælp af håndtaget (1).
- Drej på justeringsskruen (28), til enden på skruen berører dybdeanslaget (29).
- Før glidearmen (27) langsomt opad.

##

Når der saves i bøjede eller runde emner, er det vigtigt at sørge for, at disse er særligt godt sikret mod at rutsje væk. På snitlinjen må der ikke være nogen spalte mellem emne, anslagsskinne og savbord.

Fremstil specielle holdere, hvis det skulle være nødvendigt.