# Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

Not: Lazer fonksiyonunu test edebilmek için elektrikli el aletinin akım beslemesine bağlı olması gerekir.

- Lazeri ayarlarken (örneğin alet kolunu hareket ettirirken) hiçbir zaman açma/kapama şalterine basmayın. Elektrikli el aletinin istenmeden çalışması yaralanmalara neden olabilir.

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere tezgahını (37) çentiğe kadar (14) 0° için çevirin. Kol (12) çentiğe hissedilir biçimde oturmalıdır.

### Kontrol (Bakınız: Resim T1)

- İş parçası üzerinde düz bir kesme hattı çizin.
- Kayıcı kolu (27) tutamaktan (1) tutarak yavaşça aşağı indirin.
- İş parçasını testere bıçağı dişleri kesme hattı ile aynı hizaya gelecek biçimde doğrultun.
- İş parçasını bu pozisyonda tutun ve kayıcı kolu tekrar yavaşça yukarı kaldırın.
- İş parçasını sıkın.
- Lazer ışınlarını şalterle (59) açın.

Kayıcı kol aşağı indirilse bile lazer ışınları iş parçası üzerinde çizilen kesme hattının sağında ve solunda aynı mesafede olmalıdır.

### Lazer koruyucu kapağının çıkarılması (Bakınız: Resim T2)

- Her iki vidayı (62) lazer koruyucu kapağından (26) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) gevşetin.
  Not: Lazer koruyucu kapağının ön vidasına ulaşmak için, iç altıgen anahtar pandül hareketli koruyucu kapağın aralıklarından birinden geçirilebilecek ölçüde kayıcı kolu biraz aşağı indirmeniz gerekir.

### Hizalamanın ayarı (Bakınız: Resim T3)

- Lazer koruyucu kapağını (26) çıkarın.

1. Sağ lazer ışınının ayarlanması:

- Arka ayar vidasını (63) iç altıgen anahtarla (17) sağ lazer ışını iş parçası üzerinde gösterilen kesme hattı ile örtüşünceye kadar çevirin.
  Bu işlem esnasında sol lazer ışını da birlikte hareket eder.

Saat hareket yönünün tersine çevirme lazer ışınını soldan sağa, saat hareket yönünde çevirme ise sağdan sola hareket ettirir.

2. Sol lazer ışınının ayarlanması:

- Ön ayar vidasını (63) iç altıgen anahtarla (17) sol lazer ışını iş parçası üzerinde gösterilen kesme hattına sağ lazer ışını kadar mesafede olacak biçimde çevirin.

Saat hareket yönünün tersine çevirme lazer ışınını soldan sağa, saat hareket yönünde çevirme ise sağdan sola hareket ettirir.

- Lazer koruyucu kapağı (26) tekrar takın.

### Paralelliğin ayarlanması (Bakınız: Resim T4)

- Lazer koruyucu kapağı (26) çıkarın.
- Sabitleme vidasını (64) (yaklaşık 1–2 tur çevirerek) iç altıgen anahtarla (17) gevşetin. Vidayı tam olarak sökün.
- Lazer montaj levhasını lazer ışınları iş parçası üzerine çizilen kesme hattının sağında ve solunda aynı mesafede olacak biçimde sağa veya sola hareket ettirin.
- Lazer montaj levhasını bu pozisyonda tutun ve tespit vidasını (64) tekrar sıkın.
- Ayarlama işleminden sonra kesme hattı ile hizalamanın doğru olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. Gerekiyorsa lazer ışınlarını ayar vidaları (63) ile bir kez daha doğrultun.
- Lazer koruyucu kapağı (26) tekrar takın.

### Kayıcı kol hareketinde yan taraftaki sapmanın ayarlanması (Bakınız: Resim T5)

- Lazer koruyucu kapağı (26) çıkarın.
- Her iki sabitleme vidasını (65) (yaklaşık 1–2 tur çevirerek) iç altıgen anahtarla (17) gevşetin.
  Vidaları tam olarak çıkarmayın.
- Lazer gövdesini lazer ışınları kayıcı kol hareketinde yana doğru kaymayacak biçimde hareket ettirin.
- Ayarlama işleminden sonra kesme hattı ile hizalamanın doğru olup olmadığını bir kez daha kontrol edin. Gerekiyorsa lazer ışınlarını ayar vidaları (63) ile bir kez daha doğrultun.
- Lazer gövdesini bu pozisyonda tutun ve tespit vidalarını (65) tekrar sıkın.
- Lazer koruyucu kapağı (26) tekrar takın.

##

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Kesme masasını (37) oluğa (14) kadar 0° için çevirin. Kol (12) hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.

### Kontrol (Bakınız: Resim U1)

- Açı masdarını 90°'ye ayarlayın ve kesme masası (37) üzerine yatırın.

Açı masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı (39) ile aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (Bakınız: Resim U2)

- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.
- Her iki ayar vidasını (66) (en azından 1 tur attırarak) lokma anahtarla (10 mm) gevşetin.
- Ayar vidasını (68) (yaklaşık 3 tur çevirerek) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) gevşetin.
- Ayar vidasını (67) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) açı masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizaya gelinceye kadar içeri veya dışarı çevirin.
- Sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın. Daha sonra önce ayar vidasını (68) ve sonra ayar vidalarını (66) tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (32) ve (20) ayar işleminden sonra skalanın 0° işareti ile (31) aynı çizgide değilse, açı göstergesinin sabitleme vidalarını bir filips tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işaretleri boyunca doğrultun.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Kesme masasını (37) oluğa kadar (14) 0° için çevirin. Kol (12) oluğu hissedilir biçimde kavramalıdır.
- Sol ayarlanabilir dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sıkma tutamağını (13) gevşetin ve kayıcı kolu sıkma tutamağından (1) tutarak sonuna kadar sola kaydırın (45°).

### Kontrol (Bakınız: Resim V1)

- Açı masdarını 45°'ye ayarlayın ve kesme masası (37) üzerine yatırın.

Açı masdarının kolu testere bıçağı (39) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (Bakınız: Resim V2)

- Ayar vidasını (69) çatal anahtarla (8 mm) açı masdarının kolu testere bıçağı ile aynı hizaya gelinceye kadar içeri veya dışarı çevirin.
- Sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (32) ve (20) ayarlama işleminden sonra skalanın 45° işareti (31) ile aynı çizgide değilse, önce bir kez daha dikey gönye açısını 0° ve açı göstergesini kontrol edin. Daha sonra 45° dikey gönye açısının ayarını kontrol edin.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Kesme masasını (37) oluğa (14) kadar 0° için çevirin. Kol (12) hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.
- Sağ ayarlanabilir dayama rayını (5) sonuna kadar dışarı çekin.
- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.

Tutamaktan (1) tutarak kayıcı kolu 0° pozisyonundan hafifçe sola devirin ve döner topuzu (38) sağ dikey gönye açısı aralığı gösterilinceye kadar çevirin. |

- Tutamaktan (1) tutarak kayıcı kolu sonuna kadar sağa getirin (45°).

### Kontrol (Bakınız: Resim W1)

- Açı masdarını 135°'ye ayarlayın ve kesme masası (37) üzerine yatırın.

Açı masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı (39) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (Bakınız: Resim W2)

- Ayar vidasını (70) bir çatal anahtarla (8 mm) masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizaya gelinceye kadar içeri veya dışarı çevirin.
- Sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (32) ve (20) ayarlama işleminden sonra skalanın 45° işareti (31) ile aynı çizgide değilse önce bir kez daha dikey gönye açısını 0° ve açı göstergesini kontrol edin. Daha sonra 45° dikey gönye açısının ayarını kontrol edin.

##

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Kesme masasını (37) oluğa kadar (14) 0° için çevirin. Kol (12) oluğu hissedilir biçimde kavramalıdır.

### Kontrol (Bakınız: Resim X1)

- Açı masdarını 90°'ye ayarlayın ve dayama rayı (6) ile testere bıçağı (39) arasına kesme masası üzerine (37) yerleştirin.

Açı masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı (39) aynı hizada olmalıdır.

### Ayarlama (bakınız Resim X2)

- Dört ayar vidasını (71) iç altıgen anahtarla (4 mm) (16) gevşetin ve testere tezgahını (37) skala (36) ile birlikte açı mastarının kolu bütün uzunluğu boyunca testere bıçağı ile aynı hizaya gelinceye kadar çevirin.
- Vidaları tekrar sıkın.

Eğer açı göstergesi (57) ayarlama işleminden sonra skalanın 0° işareti (36) ile aynı çizgide değilse, vidayı (72) bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun.

##

Sıkma tutamağının (13) sıkma kuvveti sonradan ayarlanabilir.

### Kontrol

- Germe tutamağının sıkma kuvveti kayıcı kolun pozisyonunu istenen her dikey gönye açısında güvenli biçimde tutmalıdır.

### Ayarlama

- Sıkma tutamağını (13) gevşetin.
- Ayar vidasını (73) bir lokma anahtar (17 mm) ile saat hareket yönünün tersinde çevirerek sıkma kuvvetini azaltın veya saat hareket yönünde çevirerek yükseltin.
- Bir dikey gönye açısı ayarlayın, sıkma tutamağını (13) tekrar sıkın ve istediğiniz sıkma kuvvetine erişilip erişilmediğini kontrol edin.