# Transportno varovalo (glejte sliko A)

Transportno varovalo (30) omogoča lažje ravnanje z električnim orodjem med transportom na različna mesta uporabe.

## Odstranitev varovala električnega orodja (delovni položaj)

- Drsno roko z ročajem (27)(1) potisnite nekoliko navzdol, da razbremenite transportno varovalo (30).
- Transportno varovalo (30) popolnoma izvlecite.
- Potezni mehanizem (27) počasi dvigujte.

## Namestitev varovala električnega orodja (transportni položaj)

- Potisnite drsno roko (27) do konca nazaj in jo fiksirajte v tem položaju.
- Drsno roko potiskajte navzdol, dokler ni mogoče transportnega varovala (30) pritisniti popolnoma navznoter.

Več navodil: glejte Transport (glejte sliko Z)