# Kuljetus (katso kuva Z)

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen sähkötyökalun kuljetusta:

- Työnnä sahausvarsi (27) taakse ääriasentoon ja lukitse se paikalleen.
- Varmista, että syvyydenrajoitin (29) on painettu kokonaan sisään. Sahausvartta liikutettaessa säätöruuvin (28) on mentävä aukon läpi syvyydenrajoitinta koskettamatta.
- Ohjaa sahausvartta alaspäin, kunnes saat painettua kuljetusvarmistimen (30) kokonaan sisään
- Työnnä sahapöydän pidennysosat (7) kokonaan sisään.
- Säädä pystysuuntainen 0° jiirikulma ja kiristä lukituskahva (13).
- Käännä sahapöytää (37) vasempaan rajoittimeen asti ja kiristä lukkonuppi (11).
- Sido sähköjohto kerälle tarranauhan (74) avulla.
- Poista kaikki lisätarvikkeet, joita ei voi kiinnittää kunnolla sähkötyökaluun.
- Kuljeta käyttämättömiä sahanteriä mieluiten suljetussa kotelossa.
- Kuljeta työkalua sahapöydän kylkien kädensijojen (15) avulla.

- Kuljeta sähkötyökalua vain kädensijojen varassa. Älä missään tapauksessa pidä kantamisen aikana kiinni suojuksista, sahausvarresta tai kahvasta .