# Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їх зна‌чення. Правильне розуміння символів допо‌може Вам правильно та небезпечно користу‌ватися електроприладом.

Символи та їхнє значення
| Клас 1 Побутовий лазерний пристрій
| Не підставляйте руки в зону розпилювання, коли електроінструмент працює. Доторкання до пиляльного полотна становить небезпеку поранення.
| Вдягайте пилозахисну маску.
| Вдягайте захисні окуляри.
| Вдягайте навушники. Шум може пошко‌дити слух.
| Небезпечна зона! За можливості не підставляйте в неї кисті, пальці або руки.
| Не вставляйте пальці в рухомі деталі кронштейна. Пальці можуть затиснутися і отримати значні травми.
| Зверніть увагу на характеристики пиляльного диска (діаметр пиляльного диска D, діаметр отвору d). Діаметр отвору d повинен відповідати шпинделю інструмента (без зазору). Якщо потрібно скористатися перехідником, слідкуйте за тим, щоб розміри редуктора відповідали товщині пиляльного полотна, діаметру отвору пиляльного полотна та діаметру шпинделя інструмента. Якщо можливо, використовуйте перехідник, який постачається разом з пиляльним полотном. Діаметр пиляльного диска D повинен відповідати зазначеному на символі. Див. також «Розміри придатних пиляльних дисків» у розділі «Технічні характеристики».
| Під час транспортування електроінструменту тримайтеся тільки за ці позначені місця (заглибини для рук) або за рукоятку для перенесення.
| Ніколи не переносьте електроінструмент за рукоятку на кронштейні.
| Увімкнення лазера
| Затискна рукоятка відпущена: Можливість настроювання вертикальних кутів розпилювання. Затискна рукоятка затиснена: налаштоване на кронштейні значення вертикального кута розпилювання зберігається.
| Показує послідовність дій при встановленні вертикального кута різання. 1. Відпустіть затискну рукоятку 2. Злегка нахиліть кронштейн ліворуч 3. Встановіть на поворотній ручці необхідний діапазон вертикального кута розпилювання
| Встановлення на поворотній ручці діапазонів вертикального кута розпилювання:
| нахилення пиляльного полотна ліворуч (45° ... 0°)
| нахилення пиляльного полотна праворуч (0° ... 45°)
| весь діапазон нахилу кронштейна (–47° ... +47°)