# Transpordikaitse (vt joonist A)

Transpordikaitse (30) võimaldab elektritööriista lihtsamat käsitsemist selle transportimisel erinevatesse kasutuskohtadesse.

## Elektrilise tööriista vabastamine kaitseriivist (tööasend)

- Suruge liughaar (27) käepidemest (1) veidi alla, et vabastada transpordikaitse (30) koormusest.
- Tõmmake transpordikaitse (30) lõpuni väljapoole.
- Viige liughaar (27) aeglaselt üles.

## Transpordikaitsme riivistamine (transpordiasend)

- Lükake liughaar (27) täiesti taha ja lukustage selles asendis.
- Juhtige liughaar nii kaugele alla, et transpordikaitsme (30) saaks lõpuni sisse suruda.

Veel juhiseid: vaadake Transport (vt joonist Z)