# Travailler les liteaux profilés

Il est possible de découper les profilés de deux façons :

Positionnement de la pièce | Plinthe | Corniche
--- | --- | ---
positionnée contre la butée |  |
placée à plat sur la table |  |

Les coupes peuvent par ailleurs être effectuées avec ou sans mouvement radial suivant la largeur du profilé.

Après avoir réglé un angle (angle d'onglet et/ou angle d'inclinaison), effectuez toujours d'abord un essai sur une chute de bois.