# Dados técnicos

Serra para painéis |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Tensão nominal | V | 230–240 | 110 | 230–240 | 220
Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Limitação de corrente de arranque |  | ● | – | ● | ●
Tipo de laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Classe de laser |  | 1 | 1 | 1 | 1
PesoA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Classe de proteção |  | / II | / II | / II | / II
Medidas de discos de serra apropriados |
Diâmetro do disco de serra D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Espessura da base do disco | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6
Largura de corte máx. | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Diâmetro do furo d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada ver Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.