# تغيير شفرة المنشار (انظر الصورة c1−c4)

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. تؤدي ملامسة شفرة المنشار إلى خطر التعرض للإصابة.

استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوی المسموحة عن عدد الدوران اللاحملي بالعدة الكهربائية.

اقتصر على استخدام شفرات المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا، والمختبرة وفقا للمواصفة EN 847-1، والتي تم تمييزها وفقا لذلك.

استعمل فقط أنصال المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها. يعمل هذا على منع تعرض أسنان المنشار إلى الحرارة المفرطة أثناء النشر.

## فك شفرة المنشار

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- افتح لولب تثبيت القضبان (41) بواسطة اليد إلی أن تتدلی القضبان (42) وهي حرة الحركة.
- قم بحل لولب التثبيت (43) (لفتين تقريبا) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16).
  لا تفك اللولب بشكل كامل.
- قم بحل لولب التثبيت (44)(6 لفات تقريبا) بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف (4 مم) (16).
  لا تفك اللولب بشكل كامل.
- انزع صفيحة التغطية (45) عن لولب التثبيت (44) بسحبها نحو الأمام لأسفل.
- حرك غطاء الوقاية المتأرجح (4) إلى الخلف وحافظ علی إبقاء غطاء الوقاية المتأرجح في هذا الوضع.
- علّق القضبان (42) علی لولب التثبيت بواسطة إحدی الثقوب (44).
  يثبت غطاء الوقاية المتأرجح في وضعية الفتح بهذه الطريقة.
- اربط اللولب سداسي الرأس المجوف (47)بواسطة المفتاح سداسي الرأس المجوف ( مم) (16) واضغط بنفس الوقت علی قفل محور الدوران (46) إلی أن يتعشق.
- احتفظ بقفل محور الدوران (46) مضغوطا وقم بفك اللولب سداسي الرأس المجوف (47) بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة (أسنان اللولبة يسرى.).
- اخلع فلانشة الشد (48).
- وأخرج شفرة المنشار (39).

## تركيب شفرة المنشار

- يراعی أثناء التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم علی نصل المنشار) مع اتجاه السهم علی غطاء الوقاية!

نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.

- قم بتركيب شفرة المنشار الجديدة على فلانشة الشد الداخلية (49).

- قم بتركيب فلانشة الشد (48) واللولب سداسي الرأس المجوف (47). اضغط على قفل محور الدوران (46) إلى أن يثبت، وقم بربط اللولب سداسي الرأس المجوف بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة.
- حل القضبان (42) عن لولب التثبيت (44) وأرجع غطاء الوقاية المترجح (4) نحو الأسفل.
- ادفع صفيحة التغطية (45) تحت لولب التثبيت (44).
- أعد ربط لوالب التثبيت (44) و (43) بإحكام.
- ادفع القضبان (42) إلی وضعها الأولي وشد لولب التثبيت (41) بواسطة اليد.