# Arbeidsforberedelse

##

Lange arbeidsstykker må støttes på den frie enden.

Sagbordet kan forlenges på venstre og høyre side med sagbordforlengelser (7).

- Vipp klemspaken (50) innover.
- Trekk sagbordforlengelsen (7) utover til ønsket lengde (maksimalt 250 mm).
- For å feste sagbordforlengelsen trekker du klemspaken (50) ned igjen.

##

Ved saging av horisontale og/eller vertikale gjæringsvinkler må du alt etter sageretningen trekke den venstre eller høyre justerbare anleggsskinnen (5) utover eller fjerne den helt.

Vertikal gjæringsvinkel | Horisontal gjæringsvinkel |
--- | --- | ---
0°–47° (venstre) | ≤ 44° (høyre/venstre) | Løsne låseskruen (51). Trekk den venstre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut.
0°–47° (venstre) | ≥ 45° (høyre/venstre) | Løsne låseskruen (51). Trekk den venstre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut. Løft den justerbare anleggsskinnen opp og bort. Fjern låseskruen (51).
0°–47° (høyre) | ≤ 44° (høyre/venstre) | Løsne låseskruen (51). Trekk den høyre justerbare anleggsskinnen (5) helt ut. Løft den justerbare anleggsskinnen opp og bort.
0°–47° (høyre) | ≥ 45° (høyre/venstre)

##

Glidemekanismen til glidearmen (27) er forhåndsinnstilt i fabrikken og ikke dempet ved levering av elektroverktøyet.

Du kan innstille dempingen til glidemekanismen individuelt på demperen (52):

hard – kontrollerte arbeidsbevegelser;

myk – raske sagsnitt.

- Løsne de to stilleskruene (53) med unbrakonøkkelen (4 mm) (16) for mykere demping
- eller
- Stram de to stilleskruene (53) mer for hardere demping.

##

For optimal sikkerhet under arbeidet må emnet alltid spennes fast.
Ikke bearbeid emner som er for små til å kunne spennes fast.

- Trykk emnet godt fast mot anleggsskinnene (6) og (5).
- Sett skrutvingen (18) som fulgte med, i et av borehullene (54) som er beregnet for dette formålet.
- Løsne vingeskruen , og tilpass skrutvingen til emnet. Stram vingeskruen igjen.
- Stram gjengestangen (56), og fest dermed emnet.

### Løsne emne

- For å løsne skrutvingen dreier du gjengestangen (56) mot urviseren.